첨부-2		품목요약서

□ 소비자제품안전기술기반조성사업 공고대상 품목

구분	No.	품목명
기반조성	1	전기용품 안전관리대상 분석 플랫폼 기반 구축
	2	소비자 제품안전 연구개발 사업 로드맵 구축 및 타당성 분석
	3	휴대기기용 이차전지의 안전관리 개선방안 연구
	4	전기자동차 충전기용 접속기 및 어댑터 안전성 연구
기술개발	1	정보기기 및 오디오․비디오 기기 통합 안전기준 개발
	2	컨버터 외장형 굴곡형 LED 조명기기의 안전기준 개발
	3	전도사고 예방을 위한 가구의 안전기준 개발
	4	애프터 마켓용 차량용 섬유제품 유해물질 안전기준 개발

[품목-기반-1] ‘18년도 소비자제품안전기술기반조성 신규과제 품목요약서

내역사업	소비자제품안전기술기반조성사업
세부분야	□ 기술개발 ■기반조성

품목명	전기용품 안전관리대상 분석 플랫폼 기반 구축
목표(개념)	ㅇ ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣에 따른 전기용품 안전관리대상을 판별·분석 등을 위한 온라인 기반의 인공지능(AI) 분석 플랫폼 구축 - 기존 경험 빅데이터를 바탕으로 안전관리대상 여부를 판별 및 분석, 융복합 제품 또는 신제품 등에 대해서도 분석 등 - 제조·수입업자가 안전관리대상제품의 대상여부를 스스로 판별 등
지원범위 (과제범위)	ㅇ 전기용품 안전관리대상 구분을 위한 주요인자 도출, 인자별 연계를 위한 AI 알고리즘 개발, 데이터 확보 등 데이터베이스 구성 등 - 사용 부품, 전압, 전류 등 전원, 기능, 사용목적, 장소 등 주요인자 도출 - 유관기관 민원 질의 및 답변 등 기존 안전관리대상 판별, 유권해석 등에 대한 조사 등을 통한 데이터베이스 분석·연구 - 데이터베이스와 주요인자 등을 연계, 사용자 신규 입력정보로 데이터베이스를 지속 업데이트하는 AI 알고리즘 개발 등 ㅇ 전기용품 안전관리대상 여부를 실시간으로 인터렉티브하게 확인할 수 있는 대화형 인터페이스를 갖춘 온라인 시스템 기반구축 - 대화형 선택메뉴로 접근, 사용자가 주요인자에 해당 사항을 선별 입력, 해당 제품의 최종 안전관리대상 여부를 구체적으로 판정 - 융복합제품, 신제품 등도 기존 축적된 데이터를 바탕으로 안전관리대상 여부를 판별할 수 있도록 개발
지원필요성	ㅇ 제조업자·수입업자 등이 규제 판별에 따른 시간 지연으로 해당 제품 개발을 저해하는 요소 제거 - 안전관리 대상 여부를 신속적·과학적·객관적 판단 - 융복합 및 다양한 신제품의 등장으로 안전관리대상 여부 확인에 소요되는 시간과 비용 최소화 ㅇ 과거 축적 데이터 활용, 미래 데이터 축적 등으로 AI 분석 플랫폼을 지속 업그레이드 하여 안전관리대상 판별 등 인증업무 신뢰성 구축
활용분야	ㅇ ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣에 따른 인증제도 운영의 투명성 및 편의 제공으로 산업경쟁력을 제고하고 소비자 안전확보 기여 ㅇ 전기용품 제조업자·수입업자 등 인증 관련 시간 및 비용 절감, 편의 도모 등으로 신속한 연구개발 및 시장 출시 등 지원

[품목-기반-2] ‘18년도 소비자제품안전기술기반조성 신규과제 품목요약서

내역사업	소비자제품안전기술기반조성사업
세부분야	□ 기술개발 ■기반조성

품목명	소비자 제품안전 연구개발사업 로드맵 구축 및 타당성 분석
목표(개념)	○ 소비자 제품안전 연구개발사업 기초 조사를 통한 개선 방안 수립 ○ 소비자 제품안전 연구개발사업 단계별 추진체계 수립 및 핵심과제 도출
지원범위 (과제범위)	ㅇ 기존 사업의 성과 및 예산 투입에 따른 시장 창출효과 분석 * 기존 소비자제품안전사업 수행 결과에 대한 정량적 성과 분석 ㅇ 소비자 제품안전 연구개발 사업성 분석을 위한 기초 조사 - 수요자 요구사항 분석 * 국내외 안전 관련 R&D 기술동향, 평가관리체계 및 재원 투자현황 등 분석 ㅇ 소비자 제품안전 연구개발 개선 이슈 발굴 및 개선방안 마련 * 정부, 평가관리기관, 안전관리 협력기관 등 네트워크 구성을 통한 연구개발 이슈 발굴 및 대안 제시 ㅇ 소비자 제품안전 연구개발사업 추진방향 및 핵심과제 도출 * 사업추진 목표, 비전, 전략수립, 사업운영 프로세스, 사업단계별 가이드라인 및 연간 추진계획 도출 ㅇ 소비자 제품안전 연구개발사업 타당성 분석 * 사업 추진의 정책적, 기술적 타당성, 비용 타당성 분석 * 성과지표 및 평가기법 개발
지원필요성	ㅇ 기술 융복합 시대에 대응하여 소비자 안전 강화를 위한 계속적인 R&D투자 확대 필요 ㅇ 소비자안전 확보를 위한 기존 사업의 성과분석 및 개선점을 도출하고 미래 기술동향 및 소비자 니즈 등을 반영한 R&D 사업기획 필요
활용분야	ㅇ 기술 및 미래 동향분석을 통해 소비자 제품안전의 파급효과가 높은 R&D사업 기획을 통해 국가차원의 제품안전 기준정비 및 국민 안전 생활 확보에 기여

[품목-기반-3] ‘18년도 소비자제품안전기술기반조성 신규과제 품목요약서

내역사업	소비자제품안전기술기반조성사업
세부분야	□ 기술개발 ■ 기반조성

품목명	휴대기기용 이차전지의 안전관리 개선 방안 연구
목표(개념)	ㅇ 휴대기기용 충전지(이차전지) 안전관리 개선 방안 마련 ㅇ 현행 안전관리 비대상 충전지(이차전지)의 안전관리 방안 마련
지원범위 (과제범위)	ㅇ 충전지(이차전지) 국내외 사고 사례 조사 및 위해도 수준 평가 ㅇ 국내외 충전지(이차전지) 안전관리 현황 조사 - 국토교통부, 행정안전부(소방법 관련), 식약처(의료기기), 관련 협회 등 - 충전지(이차전지) 국외 규제 사례 및 국제표준 현황 조사 ㅇ 현행 안전관리 대상 및 비대상 충전지(이차전지)의 안전관리 개선 방안 마련 - 안전관리 대상 구분을 위한 에너지 밀도 등의 계산법 연구 - 사고 사례 및 위해도에 따른 안전관리 대상 재분류, 파생모델제도 개선 등 - 충전지(이차전지) 안전관리 개선을 위한 안전기준 개정(안) 마련 ㅇ 충전지(이차전지) 안전관리 개선 방안에 대한 의견 수렴
지원필요성	ㅇ 현행 안전관리 대상 충전지(이차전지)의 안전관리 개선 필요 * 현재 손에 쥐거나, 휴대 또는 이동하면서 사용하는 전기용품에 장착되는 충전지(리튬 및 니켈 이차전지)를 안전관리 대상으로 하고 있으나, 적용대상이 모호한 경우도 있음 - 사고 사례 및 위해도에 따른 안전관리 대상 범위, 안전관리 수준 및 파생모델제도 재정비 필요 ㅇ 융합 신제품 등에 충전지(이차전지) 사용이 확대됨에 따라 현행 안전관리 비대상 충전지(이차전지)에 대한 관리방안 수립 필요
활용분야	ㅇ 충전지(이차전지) 안전 관리 체계, 수준 및 부처별 관리 범위 명확화 ㅇ 소비자 위해도 및 사고 사례 조사를 통한 규제 합리화 ㅇ 현행 안전관리 비대상 충전지(이차전지)에 대한 안전관리 방안을 마련하여 국민 안전 확보

[품목-기반-4] ‘18년도 소비자제품안전기술기반조성 신규과제 품목요약서

내역사업	소비자제품안전기술기반조성사업
세부분야	□ 기술개발 ■ 기반조성

품목명	전기자동차 충전기용 접속기 및 어댑터 안전성 연구
목표(개념)	ㅇ 국내 환경에 적합한 전기차 충전기 접속기 안전관리 방안 마련 ㅇ 전기차 충전기용 접속기 어댑터 안전성 확보 방안 마련
지원범위 (과제범위)	ㅇ 국내 환경에 알맞은 전기차 충전기 접속기 사용 가이드라인 제시 ㅇ 국내외 전기차 충전기용 접속기 어댑터 안전성 조사 - 국내외 접속기 어댑터 관련 안전사고 현황 조사 - 국내외 어댑터류(가정용, 산업용) 사용 현황 조사 - 충전방식(교류, 직류)에 따른 호환성 조사 ㅇ 전기차 충전기용 접속기 어댑터 안전관리 방안 마련 - 전기차 업계 등 이해관계자 의견 수렴을 통한 전기차 충전기 어댑터 허용 필요성 검토 - 전기차 충전기용 접속기 어댑터의 전기적 안전성, 내구성, 비정상동작 등 시험인증 기술기준 개발
지원필요성	ㅇ 국내 환경에 적합한 전기차 충전기 접속기 안전관리 체계 구축 필요 - 국내 환경에 맞는 전기차 충전기 접속기 공통 시험항목, 시험절차 등을 마련할 필요 ㅇ 국내에는 미국(SAE, combo1), 일본(ChaDeMo) 유럽(combo2) 등의 여러 타입의 전기차 충전기 접속기를 혼용하여 사용하고 있으나, - 각 접속기는 물리적으로 호환되지 않아 전기차 충전기용 접속기 어댑터 허용 필요성이 제기되어 안전성 확보방안 연구 필요
활용분야	ㅇ 국내 환경에 적합한 전기차 충전기 접속기 안전관리 방안 마련을 통한 안전성 확보 ㅇ 전기차 충전기용 접속기 어댑터 안전관리 방안 마련을 통한 기업·소비자 애로 해소 및 친환경 전기차 보급 확대

[품목-기술-1] ‘18년도 소비자제품안전기술기반조성 신규과제 품목요약서

내역사업	소비자제품안전기술기반조성사업
세부분야	■ 기술개발 □ 기반조성

품목명	정보기기 및 오디오․비디오 기기 통합안전기준 개발
목표(개념)	ㅇ 융복합기기의 시험 및 인증을 지원하기 위해 국제기준에 부합하는 정보기기 및 오디오․비디오 기기 통합안전기준 및 시험방법개발
지원범위 (과제범위)	ㅇ 정보기기 및 오디오․비디오기기 통합안전기준 개발 (IEC 62368-1을 기반, 한국특수성 감안) ㅇ 개발된 기준에 대한 해설서, 시험방법 및 절차서 개발 ㅇ 산업계 전파 및 확산을 위한 가이드북 제작 및 세미나 개최
지원필요성	ㅇ 정보기기 및 오디오 비디오 응용기기의 복합 융합제품의 등장에 따라 개별 제품별 안전기준의 적용한계를 극복하기 위해 IEC에서는 통합안전기준을 개발 공표함 * 통합기준: IEC 62368-1(오디오/비디오, 정보통신기술 기기의 안전요건, 2014) ㅇ IEC 62368-1은 기존의 제품별 위험에 근거한 접근이 아닌 위험 요소별 위해 방지 방식의 접근기준으로 융복합 제품에는 적합하나 이해 및 적용은 난이함 ㅇ 따라서 IEC기준을 준용한 KC기준을 개발하고 이에 따른 시험방법을 개발하여 안전인증시 적용하고 국내산업계에 보급하고자 함
활용분야	ㅇ 새로운 방식의 신규 기준에 대한 국내도입 기반마련 ㅇ 국내 KC기준으로 도입➡ 타 국가의 도입 유도➡ 확산을 통해 관련 표준화 및 시험업무의 시장 선점 가능 ㅇ 유럽, 미국 등의 해외인증 취득에 선제적으로 대응, 직간접적으로 기업 수출에 기여

[품목-기술-2] ‘18년도 소비자제품안전기술기반조성 신규과제 품목요약서

내역사업	소비자제품안전기술기반조성사업
세부분야	■ 기술개발 □ 기반조성

품목명	컨버터외장형 굴곡형 LED 조명기기의 안전기준 개발
목표(개념)	ㅇ 굴곡형 LED 조명기기(컨버터외장형) 제품의 안전성 확보 방안 마련 ㅇ 굴곡형 LED 조명기기(컨버터외장형) 안전기준(안) 개발 - 국제 기준에 부합하며, 호환성, 안전성이 보장되는 안전기준(안) 개발
지원범위 (과제범위)	ㅇ 국내·외 굴곡형 LED 조명기기(컨버터외장형) 제품의 안전성 조사 및 기술·품질 수준 평가 ㅇ 형광등기구(2G11 또는 그 외 단일캡 홀더)에 설치가 가능한 굴곡형 LED 램프(컨버터 외장형)에 대한 안전성 확보 방안 연구 - 국내 유통중인 형광램프용 안정기(전자식, 자기식)와 굴곡형 LED 램프(컨버터 외장형)의 동작특성을 분석하여, 연결사용 시 안전성 확보 방안 도출 ㅇ 국제표준화 동향 및 관련 안전기준 등을 분석하여, 굴곡형 LED 조명기기(컨버터 외장형) 안전기준(안) 개발 * 굴곡형 LED 조명기기 : LED 램프, LED 컨버터, LED 램프용 등기구 - 동일한 캡을 갖는 유사 램프의 오사용을 방지하기 위한 램프 전용 캡 및 입력 방식에 대한 표준화 제시 - 램프 형상(치수, 재질) 및 LED 모듈 배열에 맞는 최적화된 동작특성(동작전압, 전류) 표준화 ㅇ 굴곡형 LED 조명기기(컨버터 외장형) 안전관리방안 마련
지원필요성	ㅇ 형광램프와 동일한 캡과 홀더를 갖는 굴곡형 LED 램프(컨버터 외장형)의 제조·판매로 인한 안전성 및 호환성 문제 대두 * 굴곡형 LED 램프(컨버터 외장형)는 직류 42V 이하에서 사용되어 현행 안전관리 대상에서 제외되어 있으나, 기존 형광등기구에 장착할 경우 안전성 및 호환성에 문제가 발생할 가능성이 있어 현재 제조‧판매 불허 - 안정기 호환형 LED 램프, 직관형 LED 램프(컨버터 외장형)와 같이 표준화를 통하여 안전하고 호환성이 있는 제품 보급 필요
활용분야	ㅇ 굴곡형 LED 조명기기(컨버터 외장형) 안전성 확보 및 규제 해소

[품목-기술-3] ‘18년도 소비자제품안전기술기반조성 신규과제 품목요약서

내역사업	소비자제품안전기술기반조성사업
세부분야	■ 기술개발 □기반조성

품목명	전도사고 예방을 위한 가구의 안전기준 개발
목표(개념)	ㅇ 가구 안정성 안전기준 개정(안) 개발 - 가구 안정성 안전기준의 적용범위를 명확히 하고 시험방법 보완
지원범위 (과제범위)	ㅇ 가구 안정성 결함으로 인한 사고사례 분석 - 가구 재질, 종류 및 형태 등에 따른 안정성 사고빈도 및 위험성 분석 (위험도의 경중 구분 및 사고사례 조사 필요) ㅇ 가구 안정성 안전기준 관련 국내외 규격 및 관리제도 조사 ㅇ 현행 안전기준 및 시험방법 보완 - 사고사례 분석 및 국내외 규격 등을 토대로 적절한 적용범위 설정 - 국내 시판품 전도 시험을 통한 분석 및 개선 방향 검토 - ASTM F 2057-14를 준용한 현 안전기준 및 시험방법 보완 ㅇ 가구 유형을 명확히 분류하고, 가구 유형분류 및 그에 따른 안전기준 개정(안) 제시 - 가구 안정성 안전기준 개정(안)을 제시하고, 개정(안)에 따른 시험방법을 시중에 유통되고 있는 제품에 적용하여 적절성 확인
지원필요성	ㅇ 가구전도로 인한 안전사고 증가 추세(한국소비자원_2017_11_06 자료) - 최근 3년 6개월간 소비자위해감시시스템이 접수된 가구 전도사고 위해사례는 총 129건이며, 매년 30건 이상의 사고가 꾸준히 발생 - 서랍장 전도사고가 59건으로 가장 많았고, 이외에도 책장, 옷장, 신발장 등 다른 수납가구의 전도사고도 종종 발생하고 있음 ㅇ 안정성 안전기준의 적용범위 및 시험방법의 명확화 필요 - KC 공급자적합성 확인 부속서 10(가구)으로 가구 서랍장 전도에 관련된 정책은 시행되고 있지만, 서랍장의 범위가 명확하지 않고, 기타 수납가구에 대한 위해 우려가 예상됨
활용분야	ㅇ 소비자 안전 보호 및 제조업체 경쟁력 강화 - 최근 합리적인 안전기준 개정(안)을 마련함으로서 소비자의 안전을 확보하고 시중에 유통되는 물품들의 안전품질향상 기대 ㅇ 가구업계를 대상으로 하는 의견수렴 및 워크샵을 함으로써 개발된 안전기준을 홍보 ㅇ 제조업체에 개정된 안전기준을 정기교육 및 방문교육을 통해 안전기준을 적용한 제품 기술개발 기여

[품목-기술-4] ‘18년도 소비자제품안전기술기반조성 신규과제 품목요약서

내역사업	소비자제품안전기술기반조성사업
세부분야	■ 기술개발 □기반조성

품목명	애프터마켓용 차량용 섬유제품(가죽포함) 유해물질 안전기준 개발
목표(개념)	ㅇ 애프터마켓용 차량용 섬유제품(가죽포함)의 관리제도 도입 필요 - 차량용 섬유제품에는 프탈레이트계 가소재, 중금속, 휘발성 유기화합물 등 다양한 유해물질이 검출되고 있어 이에 대한 관리제도의 도입 필요 ㅇ 차량운행의 편의성을 확보하기 위해 사용하는 차량용 섬유제품(가죽포함)에 대한 안전기준을 개발
지원범위 (과제범위)	ㅇ 온․오프라인에서 판매되고 있는 차량용 섬유제품(가죽포함) 분류 - 차량의 성능과 별개로 운전자 및 탑승자의 편의성을 증대시키기 위해 사용하는 제품 분류 및 안전관리 대상제품의 구분 - 차량용 섬유제품에 대한 국내외 규제 동향 파악 - 차량용 섬유제품의 유해사례 조사 ㅇ 시판중인 차량용 섬유제품(가죽포함)에 대한 실태 조사 및 홍보 ㅇ 제품군별 안전기준 제안 - 가혹 환경 노출시험 포함
지원필요성	ㅇ 차량용 섬유제품(가죽포함)의 관리 필요 - 차량 이용의 편의성을 높이기 위해 다양한 인테리어 용품* 판매 - 온․오프라인을 통해 판매되고 있으나 안전관리 사각지대에 위치 * 인테리어 용품 : 차량용 매트, 차량용 시트, 쿠션, 수납용품, 햇빛 차단 용품 등 ㅇ 소비자 안전확보를 위한 제품안전기준 개발 - 저가 유해제품의 유통 방지를 통한 소비자 안전 확보 필요 - 안전기준 충족을 위한 기술개발 및 안전의식 고취로 안전제품 제조 활성화
활용분야	ㅇ 차량용 섬유제품(가죽포함)에 대한 안전관리 제도 도입을 통한 관리사각지대 해소 ㅇ 유해안전성 확보된 제품의 유통으로 인한 소비자 안전 강화