[신청 서식 제4호]

기술준비도(TRL) 목표 작성 예 (자동차 분야)

□ 과제개요

과제명	PHEV용 소형 엔진 개발	총개발기간	20xx.xx.xx ~ 20xx.xx.xx
(총괄/세부) 주관기관	OOO	(총괄/세부) 책임자	홍길동

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	PHEV용 소형 엔진	TRL 평가지표 Code	TRL010101

□ 기술준비도(TRL) 목표 항목

① CTE1 : PHEV용 소형 엔진

구분	단계	TRL 정의	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물		시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목	결과물 수준
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-		-	-
	2	실용목적 아이디어․특허 등 개념정립	주관기관	PHEV용 소형엔진 시스템 설계도	기본설계도	- 기본설계도(각 1건) - 국제특허(2건) - 국내특허(2건)		-	1차 년도
실험 단계	3	실험실 규모의 기본 성능 검증	주관기관	밸브스프링	장착하중	- 요소부품 성능분석서		실험실	2차 년도
				피스톤링	장력
				Al 라이너	초박형
				나노/DLC	코팅 정밀도
				오일펌프	최적화 조건
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	주관기관	ECU탑재엔진	엔진 매칭도	- ECU탑재엔진시작품 (1개) - 설계 개선도 - 컴퓨터 시뮬레이션 DB - ECU 성능분석서		실험실	3차 년도
					열관리 효율
					연소율
					주행거리
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관/자동차시험연구원	PHEV엔진	연비	- 엔진 성능분석서 - 시작품 : 1대		모사환경	4차 년도
					주행거리
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	자동차시험연구원 /수요기업	PHEV엔진 탑재차량	연비	- 차량탑재 설계도 - 컴퓨터 시뮬레이션 DB - 실차량 성능분석서		모사환경	5차 년도
					주행거리
					생산규모	- 5대/년
실용화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	수요기업	PHEV엔진 탑재차량	연비	- 실차량 성능분석서		현장	6차 년도
					주행거리
					생산규모	- 10대/년
	8	시제품의 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

[작성 예2]

기술준비도(TRL) 목표 작성 예 (금속재료 분야)

□ 과제개요

과제명	차세대 MLCC용 페이스트 개발	총개발기간	20xx.xx.xx ~ 20xx.xx.xx
(총괄/세부) 주관기관	OOO	(총괄/세부) 책임자	홍길동

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	MLCC용 페이스트	TRL 평가지표 Code	TRL020103

□ 기술준비도(TRL) 목표 항목

① CTE1 : MLCC용 페이스트

구분	단계	TRL 정의	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물		시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목	생산량	수율(%)
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어․특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	-	-	-	-	-	-	-
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	주관기관	코팅분말	평균입경	20kg/월	90	실험실 환경	1차 년도
					비표면적
					충진밀도
					결정립크기
					코팅두께
					산화시작온도
					수축시작온도
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관	페이스트	점도	200kg/월	95	현장모사 환경	2차 년도
					T.I.
					건조막조도
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	수요기업	페이스트	점도	500kg/월	98	현장모사 및 현장환경	3차 년도
					T.I.
					건조막조도
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	수요기업	페이스트	점도	1,500kg/월	98	현장모사 및 현장환경	4차 년도
					T.I.
					건조막조도
					소성두께
					Coverage
			한국산업기술시험원	페이스트	보존안정성
					내습성
					온도사이클
	8	시제품 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

[작성 예3]

기술준비도(TRL) 목표 작성 예 (차세대 로봇 분야)

□ 과제개요

과제명	고밀도 혁신 제조공정용 로봇시스템 기술 개발	총개발기간	20xx.xx.xx ~ 20xx.xx.xx
(총괄/세부) 주관기관	OOO	(총괄/세부) 책임자	홍길동

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

핵심기술요소1(CTE1)* (소재/부품/시스템 등)	고밀도 작업용 대형 고중량 핸들링 로봇	TRL 평가지표 Code	TRL030101
핵심기술요소2(CTE3)* (소재/부품/시스템 등)	고밀도 작업용 멀티로봇 공정 효율화 S/W	TRL 평가지표 Code	TRL030102

□ 기술준비도(TRL) 목표 항목

① CTE1 : 고밀도 작업용 대형 고중량 핸들링 로봇

구분	단계	TRL 정의	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물		시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목	결과물 수준
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-		-	-
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	-	-	-	-		-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	주관기관	핸들링 로봇 모델링	가반 하중	- 동작범위검토서 - 동역학 해석서 - 메커니즘 분석서 - 복합소재 ARM 성능검토표 - 중력보상장비 선정기준서 - 비선형 제어알고리즘 - 가속도 제어알고리즘		전산 시뮬레이션 평가	1차 년도
					반복 정밀도
					최대 리치
					Vertical Stroke
					직선보간 최대속도
					직선보간 이동시간
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	주관기관	Scale Down 핸들링 로봇	가반 하중	- 복합소재 ARM 시험샘플 및 평가보고서 - 중력보상 장비 시험샘플 및 평가보고서 - 비선형 제어알고리즘 평가보고서 - 가속도 제어알고리즘 평가보고서		실험실 평가	1~2차 년도
					반복 정밀도
					최대 리치
					Vertical Stroke
					직선보간 최대속도
					직선보간 이동시간
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관	핸들링 로봇	가반 하중	- 부품의 적합성판정서 - 복합소재 ARM 시험샘플2 및 평가보고서 - 중력보상 장비 시험샘플2 및 평가보고서		실험실 평가	2~3차 년도
					반복 정밀도
					최대 리치
					Vertical Stroke
					직선보간 최대속도
					직선보간 이동시간
					소음 수준
					생산규모	1개/년
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관	핸들링 로봇	가반 하중	- 핸들링 로봇 평가보고서		현장평가	4~5차 년도
					반복 정밀도
					최대 리치
					Vertical Stroke
					직선보간 최대속도
					직선보간 이동시간
					소음 수준
					생산규모	10개/년
실용화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	수요기업	핸들링 로봇	가반 하중	- 수요기업 평가보고서 - 공인시험기관 평가보고서		현장평가	5차 년도
					반복 정밀도
			로봇시험기관		경량화 수준
					소음 수준
					생산규모	100개/년
	8	시제품의 인증	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

② CTE2 : 고밀도 작업용 멀티로봇 공정 효율화 S/W

구분	단계	TRL 정의	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물		시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목	결과물 수준
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-		-	-
	2	실용목적의 아이디어, 논문 등 개념 정립	-	-	-	-		-	-
실험 단계	3	SW 모델링 (분석/설계)	주관기관	경로생성 알고리즘	로봇간섭 회피율	- 특허, 논문 등 관련 기술 자료 - 알고리즘(Ver. 1) - 알고리즘 검증을 위한 시뮬레이션 프로세스 구축 자료		전산 시뮬레이션 평가	1차 년도
					경로최적화 로봇대수
				캘리브레이션 알고리즘	캘리브레이션 위치 정밀도
				진동억제 제어 알고리즘	진동 진폭
					진동 감쇄비
	4	연구시제품(프로토타입) 구현	주관기관	경로생성 알고리즘	로봇간섭 회피율	- 알고리즘(Ver. 2) - 시뮬레이션을 통한 알고리즘 검증 자료		전산 시뮬레이션 평가	2차 년도
					경로최적화 로봇대수
				캘리브레이션 알고리즘	캘리브레이션 위치 정밀도
				진동억제 제어 알고리즘	진동 진폭
					진동 감쇄비
시작품 단계	5	서브시스템 개발(분석/설계/구현/시험/유효성 확인)	주관기관	멀티로봇 통합 알고리즘	로봇간섭 회피율	- 통합 알고리즘(Ver. 1) - 시뮬레이션을 통한 알고리즘 검증 자료		전산 시뮬레이션 평가	3차 년도
					경로최적화 로봇대수
					캘리브레이션 위치 정밀도
					진동 진폭
					진동 감쇄비
	6	시스템 통합 /시험/검증	주관기관	멀티로봇 통합 알고리즘	로봇간섭 회피율	- 통합 알고리즘(Ver. 2) - 자체 제작 로봇 적용을 통한 알고리즘 검증 자료		현장모사평가	4차 년도
					경로최적화 로봇대수
					캘리브레이션 위치 정밀도
					진동 진폭
					진동 감쇄비
제품화 단계	7	(실제환경에서의)시스템 시험/검증	수요기업	멀티로봇 통합 알고리즘	로봇간섭 회피율	- 통합 알고리즘(Ver. 3) - 수요기업 로봇 적용을 통한 알고리즘 검증 자료		현장평가 (로봇 적용 테스트)	5차 년도
					경로최적화 로봇대수
					캘리브레이션 위치 정밀도
					진동 진폭
					진동 감쇄비
	8	시제품의 인증	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 정부 R&D 비지원 영역임

[작성 예4]

기술준비도(TRL) 목표 작성 예 (바이오 분야)

□ 과제개요

과제명	아토피 치료제 개발	총개발기간	20xx.xx.xx ~ 20xx.xx.xx
(총괄/세부) 주관기관	OOO	(총괄/세부) 책임자	홍길동

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	아토피 치료제	TRL 평가지표 Code	TRL040101

□ 기술준비도(TRL) 목표 항목

① CTE1 : 아토피 치료제

구분	단계	TRL 정의	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물		시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목	생산량	수율(%)
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	주관기관	In-house 시료	유효성 시험	10g/월	85%	실험실평가	1차 년도
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	주관기관/ non-GLP기관	전임상용 시료	유효성 시험	1kg/월	90%	in-vitro/ in-silico	1~2차 년도
					시료안정성 시험
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	주관기관/ 동물실험기관 (GLP)	전임상용 시료	시료안정성 시험	5kg/월	90%	실험실평가	2~3차 년도
					유효성 시험			in-vivo	2~3차 년도
					급성 및 아급성 독성 시험			in-vivo	2~3차 년도
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 평가	주관기관/ 공인GLP기관(CRO 등)	임상용 시험약	제형연구	10kg/월 (GMP)	95%	비임상완료, 임상1상대비	4차 년도
					유효성 시험
					생식/만성 독성 시험
					제품안정성 시험			IND filing	4~5차년도
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관/ 공인GLP기관(CRO 등)	임상용 시험약	제품안정성 시험	100kg/월 (GMP)	99%	임상1상대비 IND 획득	5차 년도
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	공인GLP기관(CRO 등)	-	-	GMP	-	임상 1~3상	-
	8	시제품의 인증 및 표준화	식약청 (FDA)	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	주관기관	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

[작성 예5]

기술준비도(TRL) 목표 작성 예 (나노기반 분야)

□ 과제개요

과제명	글리세롤 카보네이트 및 유도체 합성 기술 개발	총개발기간	20xx.xx.xx ~ 20xx.xx.xx
(총괄/세부) 주관기관	OOO	(총괄/세부) 책임자	홍길동

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	글리세롤 카보네이트	TRL 평가지표 Code	TRL070101

□ 기술준비도(TRL) 목표 항목

① CTE1 : 글리세롤 카보네이트

구분	단계	TRL 정의	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물		시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목	생산량	수율 (%)
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어·특허 등 개념정립	주관기관	글리세롤카보네이트 및 유도체 합성법	특허출원 (논문, 학회발표 등)	합성법 확립		실험실 평가	1차 년도
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	주관기관	글리세롤 카보네이트	반응온도	1L/일	65	실험실 평가	2~3차 년도
					바이오나노촉매 안정성
					반응수율
					순도
					반응시간
				글리세롤 카보네이트 유도체	합성개수	3종 이상
				바이오촉매 선정	합성 여부	최적 촉매 선정
				고정화촉매 선정	장기 내구성	최적 촉매 선정
					활성
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	주관기관/국가공인시험서	글리세롤 카보네이트	발효액 중 단백질 농도	10L/일	70	실험실 평가	4차 년도
					고정화촉매 반복 사용 활성도
					합성수율
					순도
					회수율
				바이오촉매	Media 조성	100L
					pH
					Temperature
					열안전성
				고정화촉매	활성
					p-NPP 평가
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관/국가공인시험서	글리세롤 카보네이트	합성수율	100L/일	80	실험실 평가	5차 년도
					순도
					회수율
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관/국가공인시험서	글리세롤 카보네이트	합성수율	100KL/월	90	현장모사평가	6차 년도
					순도
실용화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	수요기업	글리세롤 카보네이트	합성수율	2만톤/년	95	현장평가	7차 년도
			산업기술시험원		순도
	8	시제품의 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

[작성 예6]

기술준비도(TRL) 목표 작성 예 (반도체 분야)

□ 과제개요

과제명	프로그램 가능한 바이오 CMOS 전계형 소자 개발	총개발기간	20xx.xx.xx ~ 20xx.xx.xx
(총괄/세부) 주관기관	OOO	(총괄/세부) 책임자	홍길동

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	전계효과형 바이오트랜지스터	TRL 평가지표 Code	TRL080101

□ 기술준비도(TRL) 목표 항목

① CTE1 : 전계효과형 바이오트랜지스터

구분	단계	TRL 정의	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물		시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목	생산량	수율(%)
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적 아이디어․특허 등 개념정립	-	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	실험실 규모의 기본성능 검증	주관기관	바이오트랜지스터 단일셀	셀면적	-	-	전산 시뮬레이션	1차 년도
					소비전력
				바이오트랜지스터 어레이	어레이수	-	-	전산 시뮬레이션	1차 년도
					검출감도
					바이오물질 어레이 접합 수
	4	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	주관기관	바이오트랜지스터 단일셀	셀면적	20개/월	30	실험실 평가	2차 년도
					소비전력
				바이오트랜지스터 어레이	어레이수	10개/월	30	실험실 평가	2차 년도
					검출감도
					바이오물질 어레이 접합 수
시작품 단계	5	확정된 소재/부품/시스템의 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관	바이오트랜지스터 어레이	셀면적	100개/월	60	실험실 평가	3차 년도
					소비전력
					어레이수
					검출감도
					바이오물질 어레이 접합 수
					임상테스트 컨텐츠 수
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관	바이오트랜지스터 어레이	소비전력	1,000개/월	90	현장평가	4차 년도
					검출감도
					바이오물질 어레이 접합 수
제품화 단계	7	신뢰성 평가 및 수요기업 평가	S전자(주)	바이오트랜지스터 어레이	소비전력	3,000	95	현장평가	5차 년도
					검출감도
					바이오물질 어레이 접합 수
					독소물질 검출 재현성
			산업기술시험원	바이오트랜지스터 어레이	고온시험
					Aging 시험
					내구수명
	8	시제품 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

[작성 예7]

기술준비도(TRL) 목표 작성 예 (이동통신 분야)

□ 과제개요

과제명	4세대 저전력 이동통신 시스템 개발	총개발기간	20xx.xx.xx ~ 20xx.xx.xx
(총괄/세부) 주관기관	OOO	(총괄/세부) 책임자	홍길동

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	4세대 저전력 이동통신 시스템	TRL 평가지표 Code	TRL100101

□ 기술준비도(TRL) 목표 항목

① CTE1 : 4세대 저전력 이동통신 시스템

구분	단계	TRL 정의	시험평가 주체	시험평가		생산수준 또는 결과물		시험평가 환경	개발 연차
				대상	평가항목	결과물 수준
기초 연구 단계	1	기초 이론/실험	-	-	-	-		-	-
	2	실용목적의 아이디어, 논문 등 개념 정립	-	-	-	-		-	-
실험 단계	3	모델링/ 설계기술 확보	주관기관	간섭 제어 기술	최대 전송율	- 단위요소기술별 성능 분석서 - 시스템 요구사항 정의서 - 단위요소기술별 상위설계서 - 상위수준 컴퓨터 시뮬레이터		전산 시뮬레이션 평가	1차 년도
					커버리지
				저전력화 기술	전력소모율
				연동 기술	핸드오버 성공율
					다중대역 접속 성공율
	4	실용화를 위한 핵심요소기술 확보	주관기관	간섭 제어 기술	최대 전송율	- 단위요소기술 성능 분석서 - 핵심요소기술 상세설계서 ※핵심요소기술:단위요소기술 중 검증을 통해 도입이 확정된 기술 - 상세수준 컴퓨터 시뮬레이터 - 일부 핵심요소기술 시작품		전산 시뮬레이션 평가/ 실험실 평가	2차 년도
					커버리지
				저전력화 기술	전력소모율
				연동 기술	핸드오버 성공율
					다중대역 접속 성공율
시작품 단계	5	부품 제작기술 및 시스템 통합기술 확보	주관기관	4세대 저전력 이동통신 시스템	커버리지	- 핵심요소기술별 시작품 - 전체시스템 시작품 - 시스템 시작품 성능결과서		실험실 평가	3차 년도
					전력소모율
					핸드오버 성공율
					생산 규모	- 생산량 : 2대/년
	6	파일롯 규모 시작품 제작 및 성능 평가	주관기관/ S전자(주)	4세대 저전력 이동통신 시스템	커버리지	- 파일롯(시험생산) 시스템 (10대) - 실제환경을 모사한 테스트베드 구축 - 파일롯 시스템에 대한 성능평가서		현장모사평가	4차 년도
					전력소모율
					핸드오버 성공율
					생산 규모	- 생산량 : 5대/년 - 수율(%) : 50%
제품화 단계	7	시작품의 신뢰성 평가	S전자(주)/ TTA	4세대 저전력 이동통신 시스템	커버리지	- 실제 이동통신 환경에서 연동시험 가능한 최종 시스템 시작품 - 연동 시험결과서 - 공인시험기관 시험결과서(인증서)		현장평가	5차 년도
					전력소모율
					핸드오버 성공율
					생산 규모	- 생산량 : 10대/연 - 수율(%) : 80%
	8	시제품 인증 및 표준화	-	-	-	-	-	-
사업화	9	사업화	-	-	-	-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임

[작성 예8]

기술준비도(TRL) 목표 작성 예 (S/W 분야)

□ 과제개요

과제명	한·중·영 자동번역 시스템 개발	총개발기간	20xx.xx.xx ~ 20xx.xx.xx
(총괄/세부) 주관기관	OOO	(총괄/세부) 책임자	홍길동

□ 핵심기술요소(CTE, Critical Technology Element)

핵심기술요소1(CTE1) (소재/부품/시스템 등)	한·중·영 자동번역 시스템	TRL 평가지표 Code	TRL110201

□ 기술준비도(TRL) 목표 항목

① CTE1 : 한·중·영 자동번역 시스템

구분	단계	TRL 정의	시험평가 주체	시험평가 항목		생산수준 또는 결과물	시험평가 환경	개발연차
				대상	평가항목	결과물 수준
기초 연구 단계	1	기초이론/실험	-	-	-	-	-	-
	2	실용목적의 아이디어, 논문 등 개념 정립	-	-	-	-	-	-
실험 단계	3	SW 모델링 (분석/설계)	주관기관	자동번역 엔진	번역률 (수동평가 LREC평가 기준)	- 사용자 요구사항 정의서 - 시스템 요구사항 정의서 - 기능 규격서 - 시스템 설계서	전산 시뮬레이션 평가	1차 년도
	4	연구시제품 (프로토타입) 구현	주관기관/ 번역 전문업체	자동번역 엔진	번역률 (수동평가 LREC평가 기준/ 자동평가 BLEU스코아)	- 연구 시제품 - 시스템 베이스라인 시험서	실험실 평가	1차 년도

시작품 단계	5	서브시스템 개발(분석/ 설계/구현/ 시험/유효성 확인)	주관기관	형태소 분석 모듈	태깅 정확률	- 핵심요소기술 시작품 - 핵심요소기술 상세 설계서 - 핵심요소기술 시험서	실험실 평가	1~2차년도
				구문분석모듈	의존트리 분석 정확률
				대역어 선정 모듈	대역어 선정 정확률
	6	시스템 통합/ 시험/검증	주관기관/ 번역 전문업체/ SW품질테스트 전문기관	자동번역엔진	번역률 (수동평가 LREC평가 기준/ 자동평가 BLEU스코아)	- 한·중·영 자동번역 시스템 시작품 - 시작품 시스템 시험서	현장모사평가	2~3차년도
					속도
실용화 단계	7	(실제환경에서의)시스템 시험/검증	수요기업/ 번역 전문업체	자동번역엔진	번역률 (수동평가 LREC평가 기준/ 자동평가 BLEU스코아)	- 실제 웹서비스 환경하에서의 한·중·영 자동번역 서비스 - 현장 시스템 시험서	현장평가	3차 년도
					속도
					안정성
	8	시스템 인증	-	-		-	-	-
사업화	9	사업화	-	-		-	-	-

* 음영표시된 TRL 1, 9단계는 원칙적으로 정부 R&D 비지원 영역임