관리번호

2021-지정공모-01

과제유형

기초( □ ), 응용(  ), 개발(  )

과제명

고층화재 진압 및 인명구조를 위한 복합 굴절차 개발

1. 필요성

ㅇ 20층 이상 초고층에서 화재가 발생시 굴절 또는 사다리차가 출동하여 구조할 수 없고 헬리콥터나 건축물에 설치된 비상구를 통해서만 인명구조가 가능하므로 국민의 재산 및 안전을 책임지기에 한계가 있음

ㅇ 이에 따라 25층 까지 접근 가능한 70M급 이상 복합 굴절차의 국산화 개발로 국가경쟁력 향상과 수입대체효과 및 국가경쟁력 향상 필요

2. 연구목표 및 내용

ㅇ 최종목표 : 최첨단 고층 화재진압 장비 및 인명구조 장비를 장착한 70M급 이상 안전 복합 굴절차 개발

ㅇ 주요연구내용

- 복합굴절차 및 장착될 장비 기초 설계 및 구조장비 제원 설정 및 장비 설계

- 70M급이상의 복합굴절차의 시제품 및 장비에 대한 상세 설계

- 현장의 극한 환경(풍향, 기후변화 등)을 고려한 작동테스트 시뮬레이션을 통한 개발품의 작동 안전성 검토

- 2개 이상 전문기관의 수치해석(2개 이상의 해석툴)을 통한 설계 안전성 검증 및 작동 시뮬레이션을 통한 작동 안정성 검증

- 시제품 제작을 위한 각종 몰드 제작 및 굴절차의 시제품 제작

- 제작된 시제품 및 장비의 자체 성능테스트와 결과 분석

- 국내 굴절차의 공인기관 성능기준 적합성 평가(형식승인 등)

- 실제 현장(극한 환경) 재현상황에서의 작동 테스트를 통한 성능 및 안전성 평가 실험

- 화재진압 실험 및 인명구조 실험

- 국내 굴절차의 성능기준의 개선(안) 마련

- 고층화재 진압용으로의 개발품 보급을 위한 제도 개선 방안 마련

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성 목표	측정(인증)기관
1	Rated Torque	kgf·cm	50 (시험)	공인시험
2	Rated Speed	deg/s	150 (시험)	공인시험
3	Control Accuracy	deg	0.2 (시험)	공인시험
4	Bandwidth@2deg	Hz	8 (시험)	공인시험
5
6

3. 기대효과

- 고층(25층 아파트 등)건물 화재진압 및 인명구조 가능한 복합굴절차 개발로 인명 및 재산피해 저감과 소방산업 육성에 기여

- 화재진압 및 인명구조에 활용

4. 주요 키워드

한글

화재

복합굴절차

진압

고층

구조

영문

fire

multi-aerial platform

suppression

highrise

rescue

5. 지원기간/예산 등

ㅇ 기간 : 3개년 이내 (1차년도 사업기간 : 15개월, 총 사업기간 : 39개월)

ㅇ 정부출연금 : ′20년 6.7억원 이내(총 정부출연금 13.4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

※ 제출하신 제안요청서는 정부부처 공동연구기획 등에 활용될 수 있습니다.

제출자 인적사항

성명

소속기관/직위

/

휴대전화

E-mail

개인정보

수집동의

ㅇ 수집/이용 목적 : 연구과제 공모 선정 과정에 활용 등 수집한 개인정보는 이용목적 외 다른 목적으로 사용되지 않습니다.

ㅇ 수집/이용 항목 : 소속, 성명, 휴대전화 번호, 이메일 등 상기 기재된 사항

ㅇ 이용/보유 기간 : 제출일로부터 3년

□ 동의함          □ 동의하지 않음