과학기술정보통신부 공고 제 2021 – 0132호

2021년도 기후변화대응기술개발사업 신규과제 공모

과학기술정보통신부가 추진하는 「기후변화대응기술개발사업」의 신규과제를 아래와 같이 공모하오니 관심 있는 연구자들의 많은 참여 바랍니다.

2021년 2월 9일

<주무부처>	과학기술정보통신부 장관	최 기 영
<전문기관>	한국연구재단 이사장	노 정 혜

1. 사업개요

□ 사업명 : 기후변화대응기술개발사업

□ 사업목적

ㅇ 기후변화 위기에 대응하여 온실가스 저감‧자원화 및 기후적응에 대비하여 장기복원력을 확보할 수 있는 기술분야에서 세계 선도적 원천기술 확보 및 혁신 성장 동력 창출 지원

□ 사업내용

분 야	내 용
에너지효율향상	최종 에너지 소비 부문(건물)의 에너지 효율 향상 및 에너지관리시스템 핵심 원천기술 개발

2. 지원내용 및 규모

□ 지원분야 규모 및 기간 : 4개 연구주제

① 차세대 냉방 시스템 기술 개발

보안등급		일반
지원분야(내역사업)		에너지효율향상
연구주제번호		2021-기후변화대응-01
과제제안요구서명		친환경 공기 냉매를 이용한 준등온 압축식 냉방 시스템 핵심기술 개발
과제 수		1개 내외
과제 형태		총괄과제
과제당 연구비		2021년 9억원 내외 (9개월분, 1년 기준 12억원 내외)
기간 및 연구비	총	33개월 (2021.05.01 ~ 2024.01.31)	3,300	백만원 내외
	1단계	21개월 (2021.05.01 ~ 2023.01.31)	2,100	백만원 내외
	1차년도	9개월 (2021.05.01 ~ 2022.01.31)	900	백만원 내외
	2차년도	12개월 (2022.02.01 ~ 2023.01.31)	1,200	백만원 내외
	2단계	12개월 (2023.02.01 ~ 2024.01.31)	1,200	백만원 내외
	3차년도	12개월 (2023.02.01 ~ 2024.01.31)	1,200	백만원 내외

② 에너지 하베스팅 기반 센서 네트워크 시스템 기술 개발

보안등급		일반
지원분야(내역사업)		에너지효율향상
연구주제번호		2021-기후변화대응-02
과제제안요구서명		건물 에너지 효율 향상용 에너지하베스팅 기술을 적용한 초소형 센서 통합 모듈 원천기술 개발
과제 수		1개 내외
과제 형태		총괄과제
과제당 연구비		2021년 9억원 내외 (9개월분, 1년 기준 12억원 내외)
기간 및 연구비	총	33개월 (2021.05.01 ~ 2024.01.31)	3,300	백만원 내외
	1단계	21개월 (2021.05.01 ~ 2023.01.31)	2,100	백만원 내외
	1차년도	9개월 (2021.05.01 ~ 2022.01.31)	900	백만원 내외
	2차년도	12개월 (2022.02.01 ~ 2023.01.31)	1,200	백만원 내외
	2단계	12개월 (2023.02.01 ~ 2024.01.31)	1,200	백만원 내외
	3차년도	12개월 (2023.02.01 ~ 2024.01.31)	1,200	백만원 내외

③ 분산자원 건전성 관리 플랫폼 기술 개발

보안등급		일반
지원분야(내역사업)		에너지효율향상
연구주제번호		2021-기후변화대응-03
과제제안요구서명		저압(LV) 네트워크 최적 운영을 위한 분산자원 건전성 관리 플랫폼 개발
과제 수		1개 내외
과제 형태		총괄과제
과제당 연구비		2021년 9억원 내외 (9개월분, 1년 기준 12억원 내외)
기간 및 연구비	총	33개월 (2021.05.01 ~ 2024.01.31)	3,300	백만원 내외
	1단계	21개월 (2021.05.01 ~ 2023.01.31)	2,100	백만원 내외
	1차년도	9개월 (2021.05.01 ~ 2022.01.31)	900	백만원 내외
	2차년도	12개월 (2022.02.01 ~ 2023.01.31)	1,200	백만원 내외
	2단계	12개월 (2023.02.01 ~ 2024.01.31)	1,200	백만원 내외
	3차년도	12개월 (2023.02.01 ~ 2024.01.31)	1,200	백만원 내외

④ 나노전력그리드 기술 개발

보안등급		일반
지원분야(내역사업)		에너지효율향상
연구주제번호		2021-기후변화대응-04
과제제안요구서명		전력 및 데이터 제공이 가능한 건물용 DC 나노 전력그리드 시스템 개발
과제 수		1개 내외
과제 형태		총괄과제
과제당 연구비		2021년 9억원 내외 (9개월분, 1년 기준 12억원 내외)
기간 및 연구비	총	33개월 (2021.05.01 ~ 2024.01.31)	3,300	백만원 내외
	1단계	21개월 (2021.05.01 ~ 2023.01.31)	2,100	백만원 내외
	1차년도	9개월 (2021.05.01 ~ 2022.01.31)	900	백만원 내외
	2차년도	12개월 (2022.02.01 ~ 2023.01.31)	1,200	백만원 내외
	2단계	12개월 (2023.02.01 ~ 2024.01.31)	1,200	백만원 내외
	3차년도	12개월 (2023.02.01 ~ 2024.01.31)	1,200	백만원 내외

※ 자세한 사항은 [붙임1] 과제제안요구서에서 확인

※ 지원 기간 및 연구비 등은 예산사정 및 평가결과 등에 따라 변경 가능

※ 과제 종류

- 총괄과제 : 2개 이상의 세부과제로 구성(세부 하위에 위탁과제 포함 가능)하되, 과제제안요구서(RFP)에서 별도로 정할 경우(예시 : 세부과제 4개 내외 구성) 이를 따름

* 총괄과제 책임자는 1개 세부과제 책임자를 겸해야 함

3. 신청자격 및 신청제한

□ 신청자격

◦ 연구개발기관의 자격

- ｢국가연구개발혁신법｣ 제2조 제3호에 따른 기관 및 단체

혁신법 제2조(정의) 3. "연구개발기관"이란 다음 각 목의 기관ㆍ단체 중 국가연구개발사업을 수행하는 기관ㆍ단체를 말한다.

가. 국가 또는 지방자치단체가 직접 설치하여 운영하는 연구기관

나. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(이하 "대학"이라 한다)

다. 「정부출연연구기관 등의 설립ㆍ운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 정부출연연구기관

라. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립ㆍ운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관

마. 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 지방자치단체출연 연구원

바. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정연구기관

사. 「상법」 제169조에 따른 회사

아. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관ㆍ단체

시행령 제2조(연구개발기관) ① 「국가연구개발혁신법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제3호아목에서 "대통령령으로 정하는 기관ㆍ단체"란 다음 각 호의 기관ㆍ단체를 말한다.

1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업

2. 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 비영리법인

② 연구개발기관의 종류는 다음 각 호로 구분한다.

1. 주관연구개발기관 : 연구개발과제를 주관하여 수행하는 연구개발기관

2. 공동연구개발기관 : 주관연구개발기관과의 연구개발과제협약에 따라 연구개발과제를 분담하여 공동으로 수행하는 연구개발기관

3. 위탁연구개발기관 : 주관연구개발기관으로부터 연구개발과제의 일부(특수한 전문지식 또는 기술이 필요한 부분으로 한정한다)의 위탁을 그 소관 중앙행정기관의 장의 승인을 받아 수행하는 연구개발기관

※ 주관연구개발기관 : 총괄주관연구개발기관(총괄과제), 주관연구개발기관(세부/단위과제)로 구분함

※ 공동연구개발기관 : 세부/단위과제에 공동으로 참여하는 주관연구개발기관 이외의 연구개발기관(수요기업 등)

※ 위탁연구개발기관 : 세부/단위과제의 일부(특수한 전문지식 또는 기술이 필요한 부분으로 한정)를 위탁받아 수행하는 연구개발기관

- ｢기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률｣ 제14조 제1항에서 정하는 기관 및 단체

제14조(특정연구개발사업의 추진) ① 과학기술정보통신부장관은 기초연구의 성과 등을 바탕으로 하여 국가 미래 유망기술과 융합기술을 중점적으로 개발하기 위한 연구개발사업(이하 "특정연구개발사업"이라 한다)에 대하여 계획을 수립하고, 연도별로 연구과제를 선정하여 이를 다음 각 호의 기관 또는 단체와 협약을 맺어 연구하게 할 수 있다. 이 경우 제2호의 기관 중 대표권이 없는 기관에 대하여는 그 기관이 속한 법인의 대표자와 협약할 수 있다.  <개정 2013. 3. 23., 2015. 3. 11., 2016. 3. 22., 2017. 7. 26.>

1. 제6조제1항 각 호에 해당하는 기관

2. 제14조의2제1항에 따라 인정받은 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서

3. 「산업기술연구조합 육성법」에 따른 산업기술연구조합

3의2. 「협동연구개발촉진법」 제2조제3호에 따른 과학기술인 협동조합

4. 「나노기술개발 촉진법」 제7조에 따른 나노기술연구협의회

5. 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 과학기술분야 비영리법인 중 연구 인력ㆍ시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 비영리법인

6. 「의료법」에 따라 설립된 의료법인 중 연구 인력ㆍ시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 의료법인

6의2. 「1인 창조기업 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 1인 창조기업으로서 연구 인력 및 시설 등 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 기업

7. 그 밖에 연구 인력ㆍ시설 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 국내외 연구 기관 또는 단체 및 영리를 목적으로 하는 법인

ㅇ 연구책임자의 자격

- ｢국가연구개발혁신법｣제6조(연구개발기관의 책임과 역할) 및 제7조(연구자의 책임과 역할)에 의거 요건을 갖춘 자

제6조(연구개발기관의 책임과 역할) 연구개발기관은 이 법의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사항을 성실히 이행하여야 한다.

1. 연구개발 역량 강화 및 연구개발의 효율적인 추진을 위하여 노력할 것

2. 소속 연구자가 우수한 연구개발성과를 창출할 수 있도록 연구지원에 최선을 다할 것

3. 소속 연구자의 고유의 연구개발 외 업무 부담이 과중하지 아니하도록 배려할 것

4. 소유하고 있는 연구개발성과가 신속ㆍ정확하게 권리로 확정되고 효과적으로 보호될 수 있도록 노력할 것

5. 소유하고 있는 연구개발성과가 경제적ㆍ사회적으로 널리 활용될 수 있도록 노력할 것

6. 연구개발성과 창출ㆍ활용에 기여한 소속 연구자에게 보상하도록 노력할 것

7. 소속 연구자가 제7조에 따른 책임과 역할을 다할 수 있도록 필요한 조치를 할 것

제7조(연구자의 책임과 역할) ① 연구자는 이 법의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사항을 성실히 이행하여야 한다.

1. 자율과 책임을 바탕으로 성실하게 국가연구개발활동을 수행할 것

2. 국가연구개발활동을 수행할 때 도전적으로 자신의 능력과 창의력을 발휘하되, 그 경제적ㆍ사회적 영향을 고려할 것

3. 연구윤리를 준수하고 진실하고 투명하게 국가연구개발활동을 수행할 것

② 연구개발과제를 총괄하는 연구자(이하 "연구책임자"라 한다)는 그 연구개발에 참여하는 연구자가 연구개발 활동에 전념할 수 있도록 배려하여야 한다.

□ 신청 및 수행제한

ㅇ (참여제한)  ｢국가연구개발혁신법｣ 제32조 따른 부정행위 등에 대한 제재처분 참여제한 대상자가 아닌 자거나 ｢국가연구개발혁신법 시행령｣ 제59조 제1항에 의해 신청마감일 전에 참여제한 기간이 종료된 자

제59조(부정행위 등에 대한 제재처분) ① 법 제32조제1항에 따른 참여제한(이하 "참여제한"이라 한다)의 처분기준은 별표 6과 같다.

② 법 제32조제1항에 따른 제재부가금(이하 "제재부가금"이라 한다)의 부과기준은 별표 7과 같다.

③ 중앙행정기관의 장은 연구개발기관이 사용용도와 사용기준을 위반하여 연구개발비를 사용한 경우 해당 연구개발기관을 대상으로 법 제32조제3항에 따라 정부지원연구개발비 중 사용용도와 사용기준을 위반하여 사용한 정부지원연구개발비 금액만큼 환수(이하 "연구개발비환수"라 한다)할 수 있다.

ㅇ (3책5공) 연구자가 연구원으로 국가연구개발사업에 참여할 수 있는 연구개발 과제는 「국가연구개발혁신법 시행령」제64조에 의거 5개 이내로 하며, 연구책임자로 수행할 수 있는 과제는 3개 이내임 (세부/단위과제 기준)

제64조(연구개발과제 수의 제한) ① 중앙행정기관의 장은 법 제35조제1항에 따라 연구자가 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제 수를 최대 5개로, 그 중 연구책임자로서 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제 수를 최대 3개로 제한할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장은 제1항에 따른 연구개발과제 수를 산정할 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 연구개발과제는 그 수에 포함하지 않고 산정할 수 있다.

1. 제9조제2항 또는 제10조제2항에 따른 연구개발계획서의 제출 마감일부터 6개월 이내에 수행이 종료되는 연구개발과제

2. 사전 조사, 기획ㆍ평가연구 또는 시험ㆍ검사ㆍ분석에 관한 연구개발과제

3. 연구개발과제의 조정 및 관리를 목적으로 하는 연구개발과제

4. 연구개발을 주목적으로 하지 않는 기반 구축 사업, 고등교육재정지원사업, 인력 양성 사업 및 학술활동사업 관련 연구개발과제

5. 법 제4조제1호에 해당하는 사업 관련 연구개발과제

6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연구개발기관이 중소기업과 공동으로 수행하는 연구개발과제로서 과학기술정보통신부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 그 연구개발비를 별도로 정하는 연구개발과제

가. 법 제2조제3호나목부터 바목까지의 규정에 해당하는 연구개발기관

나. 「산업기술혁신 촉진법」 제42조에 따른 전문생산기술연구소

7. 그 밖에 연구개발 촉진 등을 위하여 연구개발과제 수에 포함하지 않고 산정할 필요가 있어 국가과학기술자문회의의 심의를 거친 연구개발과제

ㅇ (최저참여율) 모든 연구과제책임자(공동연구원* 포함)의 참여율은 30% 이상 필수이며 위탁과제는 제외

* 공동연구원은 연구개발과제를 주관연구책임자와 분담하여 공동으로 수행하는 연구책임자

※ 공고마감일 이후 6개월(2021년 9월 10일) 이내에 종료과제는 해당기간에 한해 참여율 조정 가능

4. 신청방법 및 제출서류

□ 신청방법 및 절차

ㅇ 한국연구재단 연구사업통합지원시스템(http://ernd.nrf.re.kr)에 로그인하여  과제구성 → 과제구성 확인 후 계획서(hwp) 및 증빙자료*(pdf)업로드 → 저장 → 기관검토요청 클릭 → 주관연구기관 담당자(산학협력단 등)가 계획서 검토 후 승인

* (1) 연구개발계획서 1개 파일(HWP)과 (2) 증빙자료 1개 파일(PDF)로 총괄/세부(위탁) 과제별 각각 업로드

연구신청서 접수		온라인 등록		주관기관 승인
신규과제 신청 및 접수과제 구성 (해당 과제제안요구서 등을 통해 과제정보 확인)		연구계획서 / 증빙자료 업로드 (온라인 등록 후 반드시 기관검토요청 필수)		온라인 업로드 후 담당자 최종승인 (과제구성(총괄‧세부‧위탁) 모든 기관 전체 해당)
eR&D시스템 (총괄 책임자)		eR&D시스템 (전체 과제책임자)		eR&D시스템 (전체 연구기관)

※ 기관승인을 위한 검토 요청 후에는 정보수정이 불가능 하오니, 반드시 정상적인 정보를 등록한 후에 검토요청 요망

□ 제출서류

ㅇ 연구계발계획서 및 관련 증빙자료 온라인 제출

- 2021년도 기후변화대응기술개발사업 연구개발계획서 1부

- 2021년도 기후변화대응기술개발사업 연구개발계획서 기타증빙 1부

□ 연구계획서 분량 제한

ㅇ 목차 1. 연구개발의 필요성 ~ 4. 연구 개발 결과의 활용 방안 및 기대 효과 까지 내용을 과제 규모에 따라 아래 분량에 맞춰 작성

12개월 기준 정부출연금 규모	계획서 분량
	총괄과제	세부과제	단위과제	위탁과제
연 5억원 미만	30P	15P	30P	15P
연 5억원 이상 20억원 미만	35P	20P	35P	20P
연 20억원 이상	제한 없음

5. 신청기간 및 신청 시 유의사항

□ 신청기간

구 분	내 용
연구책임자 신청 기간 (신청마감일)	2021. 2. 17(수) ~ 3. 10(수) 18:00까지
주관연구기관 검토·승인기간	2021. 2. 17(수) ~ 3. 11(목) 18:00까지
신청 절차	연구자 접수 ▷ 주관연구기관 승인 ▷ 신청 완료

※ 연구책임자는 신청마감일까지 계획서 등록 및 기관검토 요청을 필히 완료해야 하며, 연구책임자의 신청사항에 대해 주관연구기관장의 승인이 완료되어야 신청접수가 최종 완료되는 것임.

□ 신청 시 유의사항

ㅇ 응모자가 없거나 단독응모 된 경우에 10일 이상 재공고함

ㅇ 사업공고 등을 충족하는 과제가 없을 경우에 선정하지 않을 수 있음

- 금번에 공고된 기후변화대응기술개발사업 신규 전체과제 중에 1개 과제에만 신청 가능(위탁 제외)

※ 중복신청이 불가한 경우는 총괄/세부/단위과제의 연구책임자 및 공동연구원에 해당하며, 전문기관 사전검토결과에 따라 평가 시에 제외함

ㅇ 마감일 이후 신청서 제출, 제출서류 미비, 타 과제와의 연구내용 중복, 신청자격 미적격 등의 경우에 평가에서 제외 가능

ㅇ 과제제안요구서 기획위원회에 참여한 전문가는 해당 과제 신청 및 참여제한

ㅇ 평가위원회·추진위원회 의견 등에 따라서 과제 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 연구기간 등 조정 가능

ㅇ 단계평가 또는 점검 등의 결과 및 추진위원회 의결을 거쳐 연구목표 및 내용 조정, 연구비 증감, 지원중단, 조기종료 등 가능

ㅇ 각종 증빙자료의 기산일은 공고일 기준임(단, 참여제한의 경우 신청마감일 전일을 기준으로 함)

※ 사실과 다른 내용을 연구계획서 등에 기재한 경우 제재(선정 취소 등) 가능

ㅇ 본 공고문에서 정하지 않은 사항은 관련 법령 및 규정에 의함

ㅇ 본 공고문은 추후 공고 기간 내 수정사항이 발생할 수 있으며 수정사항이 발생할 경우, 별도 공지 예정

ㅇ (해당 시) 3천만원~1억원 연구장비 구입 계획 시 연구장비도입 심의요청서 제출

※ 1억원 이상 연구 장비는‘국가연구시설·장비심의평가단’별도 심의 신청 필수

ㅇ (해당 시) 기업수행 과제는 관련 규정에 따라 민간부담금을 부담하여야 함

6. 선정방법 및 절차

□ 평가방법 : 발표평가 (연구책임자 발표 및 질의응답)

※ 발표시간 등 세부일정은 접수마감 이후 평가계획 확정 후에 개별 안내 예정

※ 코로나-19 확산 대응 등을 위한 대내외 여건에 따라서는 온라인평가 등 가능

□ 평가절차

①사전 검토	➡	②전문가 평가	➡	③전문기관 검토	➡	④예비선정 공고	➡	⑤추진위원회 심의	➡	⑥최종선정 공고, 협약체결
요건사항, 제한사항 등		발표평가		연구비 및 연구내용 조정 평가결과 종합/보고		이의신청 처리		평가결과 확정 및 최종선정		연구계획서 수정보완 및 협약체결
한국연구재단		한국연구재단		한국연구재단		한국연구재단		과학기술정보통신부		한국연구재단

① 사전검토

- 제출서류 구비 여부, 연구자 및 주관연구기관의 참여제한 여부, 타 과제와의 유사․중복성 등 검토

② 전문가 평가

- 평가방법 : 해당 연구책임자의 신청서 내용과 발표를 토대로 평가

※ 평가대상 과제수에 따라 필요시 서면평가 실시 가능

③ 전문기관 검토

- 전문가 평가 결과, 예산사정, 관련 규정 등 검토 후 과제별 예산규모 및 과제 구성 등을 조정하여 선정(안)을 수립

- 단독 응모과제인 경우, 전문가 평가점수 70점 이상인 경우에 한해 전문기관 검토를 실시(전문가 평가점수가 70점 미만일 경우 탈락)

- 단독 응모과제가 아닌 경우, 전문가 평가점수가 60점 이상인 경우에 한해 전문기관 검토를 실시(전문가 평가점수가 60점 미만일 경우 탈락)

※ 별도의 가점 및 감점 부여 기준을 적용하지 않음

④ 예비선정 공고 및 후속조치

- 평가결과를 통보 받은 날로부터 7일 이내에 이의신청 가능

- 평가위원회 의견 등에 따라서 과제 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 연구기간 등 조정 가능

⑤ 사업추진위원회 심의

- 전문기관과 부처 과제조정관이 제출한 선정(안)를 대상으로 평가결과의 타당성, 공정성, 연구비 대비 적정성, 정책적 고려사항 등에 대하여 심의하고 지원예산 규모 내에서 선정과제를 최종 확정

- 사업추진위원회 심의 결과에 따라 과제 목표 및 내용, 과제 구성 및 예산규모 등 조정 가능

⑥ 연구계획서 수정·보완 및 협약체결

- 평가/추진위원회 의견 등에 따라서 과제 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 연구기간 등을 조정한 결과를 반영한 협약용 계획서를 제출받아 확인 후 협약체결

□ 평가지표

평가항목	평가 주안점
연구계획 (50)	과제제안요구서와의 부합성
	연구계획의 창의성 및 혁신성
	연구목표의 명확성 및 연구계획의 타당성
	연구내용 및 추진체계의 합리성
	총괄 및 세부과제 구성의 적절성
연구역량 (20)	총괄/세부과제 연구책임자 연구실적의 우수성 및 연구수행 능력
	참여연구원 연구역량의 우수성
성과활용 (30)	연구결과의 실용성 및 적용방안의 구체성
	혁신적 기대효과 창출 가능성

※ 평가점수가 동점일 경우, 평가항목 중 점수가 제일 높은 항목의 순서대로 점수가 높은 과제를 선정

※ 최고, 최저 각 1개를 제외한 평균값 산출

※ 별도의 가점 및 감점 부여 기준을 적용하지 않음

7. 기타사항

ㅇ 사업추진과 관련하여 본 공고에서 정하지 아니한 사항은 ｢국가연구개발혁신법 시행령｣, ｢과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정｣ 등의 관련 규정을 적용

ㅇ 연구책임자는 과제를 구성할 시에 다음 사항을 고려하여야 함

- ｢과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정｣에 따라 국가 R&D를 수행하는 기업은 총수행기간의 정부출연금 총액을 기준으로 매 5억원 당 청년 1명을 의무채용 하도록 하여야 함 (세부, 단위, 위탁과제의 주관기관인 경우)

※ 과제 선정 후 협약용 계획서 제출 시 채용 관련 정보를 작성하여 제출

ㅇ 5억 이상 과제에 대해 인문 사회 경제 분야 연구자 참여를 통해 연구결과 생길 수 있는 윤리적, 법적, 사회적 영향(ELSI*), 연구성과의 시장가치, 고용창출효과 등 경제사회적 영향, 국민소통 등에 대한 고려

* ELSI(Ethical, Legal and Social Implication)

8. 향후 일정

일정	내용
2021.2.17(수) ~ 3.10(수)	연구계획서 접수(신청 마감일)
2021.2.17(수) ~ 3.11(목)	주관연구기관 검토 ․ 승인기간
2021.4월	선정평가 실시
2021.4월 중	사업 추진위원회 심의
2021.5월	연구개시

※ 상기 일정은 추진 상황에 따라 향후 변동될 수 있음

9. 적용 법령 및 규칙

ㅇ 동 사업은『과학기술기본법』, 『기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률』,『국가연구개발혁신법』『국가연구개발혁신법 시행령』법령과,『과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정』등의 행정규칙을 적용함

※ 관련 규정 조회 : 법제처 국가법령정보센터, http://www.law.go.kr/

10. 문의절차 및 문의처

□ 문의 절차

“문의전화 폭주로 전화 연결이 원활하지 않을 수 있으니,

반드시 공고문 및 FAQ 확인 후 연구수행기관을 통하여 질의 요망”

□ 공고문 및 양식 확인 방법

ㅇ 공고내용 수정 시 과학기술정보통신부 홈페이지 사업공고, 한국연구재단 홈페이지 사업 공지사항 메뉴를 통해 수정사항이 게시되므로 확인 필수

ㅇ 과학기술정보통신부 홈페이지(https://msit.go.kr/)

- 홈페이지 접속 → 알림 → 사업공고(게시판 바로가기)

ㅇ 한국연구재단 홈페이지(https://www.nrf.re.kr/)

- 홈페이지 접속 → 사업분류 → 원천기술개발사업 → 기후변화대응기술개발사업 → 사업공지

□ 관련 법령, 규칙 등 조회 방법

ㅇ 범부처 연구비통합관리시스템 홈페이지(http://gaia.go.kr) 접속

ㅇ 법, 규정, 규칙 확인

- 「국가R&D연구비관련 법·규정」 클릭 → ‘공통 법·규정’탭과 ‘과학기술정보통신부’ 탭의 ‘과학기술정보통신부(한국연구재단’ 관련 사항 확인

ㅇ 연구·연구비 관리 매뉴얼 확인

- 「연구·연구비 관리 매뉴얼」 클릭 → 필요 매뉴얼 확인

□ 문의처

ㅇ (온라인 접수시스템 문의) 한국연구재단 연구상담센터 : Tel. 042-869-7744

ㅇ (과제제안요구서 및 공모분야 문의) 한국연구재단 국책연구본부 에너지․환경단

- 전화 : 042) 869-7864 / E-mail : kemoon83@nrf.re.kr

ㅇ (평가 문의) 한국연구재단 국책연구본부 공공원천팀

- 전화 : 042) 869-7753, 7773 / E-mail : parksh@nrf.re.kr

ㅇ (정책 문의) 과학기술정보통신부 원천기술과

- 전화 : 044) 202-4516

붙임 1. 과제제안요구서(RFP)

2. ERND 접수매뉴얼 및 오류 설명

3. 신규과제 신청 필수 확인사항

별첨1 2021년도 기후변화대응기술개발사업 신규과제 연구개발계획서(양식)

2 2021년도 기후변화대응기술개발사업 신규과제 기타증빙(양식)

2021-기후변화대응-01

공모유형

지정(Top-down)

친환경 공기 냉매를 이용한 준등온 압축식 냉방 시스템 핵심기술 개발

□ 추진배경

ㅇ 오존층 파괴물질에 관한 몬트리올 의정서(1987)가 채택되어 CFC와 HCFC 냉매의 사용이 억제되고, 2019년 키갈리 개정서에 의해 유럽, 미국, 일본 등에서 HFC 규제 정책이 시행되고 있음

ㅇ 2005년 교토의정서에 이어, 2015년 파리협정에 의한 신기후체제에 따라 국가별로 2030년까지 온실 가스 감축 목표를 설정하고, 자율적 이행을 요구하고 있으며, 우리나라는 2030년 배출전망치(BAU) 대비 37% 감축 목표 달성을 위해 지속 가능한 국내이행 계획 수립과 정책적 노력이 절실한 상황임

ㅇ 건물부문의 에너지 소비는 전체의 20%를 차지하고 있으며, 2030년 BAU 대비 32.7% 감축률 목표를 달성하기 위한 저탄소 추진과제의 하나로 건축물의 에너지 효율 향상을 위한 고효율 기기의 개발 및 보급이 제안됨

ㅇ 기후 변화에 따른 건축물의 냉방 수요 및 에너지 소비 증가에도 불구하고, 냉방기술은 증기 압축식 냉방방식을 위주로 개발되고 있으며 온실 가스 저감을 위한 기존 냉매의 Low-GWP 친환경 냉매로의 대체와 냉방시스템의 에너지 효율 향상에 대한 요구가 확대되고 있음

ㅇ 코로나19 등 시의적 상황을 고려했을 때, 여름철에도 지속적인 환기와 냉방을 유지할 수 있는 장치의 개발이 필요하며 공기냉매를 활용하여 냉방 및 외부환기가 동시에 가능하도록 하는 것이 대안임

ㅇ 차세대 냉방기술로서 자연 냉매인 물을 냉매로 하는 전기화학식 압축기와 진공펌프를 활용한 멤브레인 히트펌프, 고급 물압축기(advanced water compressor) 기술, 기계식 제습기술 등이 전세계적으로 연구 중에 있으며, 국내에서도 흡수식, 흡착식, 전기화학식 시스템 등 기존 증기 압축식 시스템의 한계를 넘기 위한 다양한 기술 개발이 진행되고 있음

과제제안요구서(RFP)

연구주제명

친환경 공기 냉매를 이용한 준등온 압축식 냉방 시스템 핵심기술 개발

1. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 친환경 자연냉매인 공기를 이용한 10kW급 준등온 압축식 고효율
환기냉방 요소기술 및 시스템 개발

핵심 기술		달성목표	세계최고수준 (보유국, 기업명)
1	준등온 압축 시스템	등온압축 효율 ≥ 60% (10kW급)	55%(美, Pascal Air)
2	팽창장치	팽창 효율 ≥ 80%	85%(日, Mayekawa)
3	환기냉방 시스템 입출구 공기온도차	ΔT ≥ 12℃ (여름철 외기온도 (건)35℃/(습)24℃, 실내온도 (건)27℃/(습)19℃, 외기 20% 도입 기준)	ΔT ≥ 10℃
4	냉방용량	≥ 10kW	-
5	시스템 크기	SCPvol > 10kW/m3 (부품 외부 부피 기준)	-
6	성능계수	≥ 0.65	-

2. 연구내용 및 범위

ㅇ 단계별 연구내용 및 범위

1단계(2년) : 준등온 압축식 환기냉방 시스템의 요소 기술 및 부품 개발

- 공기 압축 냉방 사이클 해석

- 준등온 압축기 기본 설계, 제작 및 실험

- 가압 공기를 팽창/냉각하기 위한 팽창장치 설계, 제작 및 실험

2단계(1년) : 준등온 압축식 환기냉방 시스템 개발

- 준등온 압축을 구현하는 시스템의 상세 설계 및 제작

- 팽창장치 발생일 회수 기술

- 환기냉방 시스템 구성 및 성능 평가

- 시스템 효율 향상 및 사이클 최적운전 기술 개발

3. 성과목표

ㅇ 1단계 성과 목표

- 사이클 설계 및 해석 자료

- 등온압축 효율 55% 구현

- 가압공기 팽창/냉각 장치 시제품 제작

- 팽창장치 효율 70%

ㅇ 2단계 성과 목표

- 등온압축 효율 60% 이상 구현

- 팽창장치 효율 80%

- ΔT 12℃ 이상(외기조건, 실내온도, 환기비율 등 상세 조건 제시)

- 환기냉방 시스템의 냉방용량 ≥ 10kW

- 환기냉방 시스템 크기(SCPvol) > 10kW/m3

- 시스템의 성능계수 0.6 이상 달성

ㅇ 그 외 성과 창출 및 활용 목표치

- (1, 2단계/과학적 성과): SCI 논문 등

- (1, 2단계/기술적 성과): 국내외 특허, 공인시험성적서 또는 외부전문가 평가 등

- (2단계/경제적 성과): 시작품 제작 또는 기술 이전 등

4. 특기사항

ㅇ 총괄과제로 구성하고, 1차년도 연구기간은 9개월임

ㅇ 총괄과제책임자는 세부과제책임자 필수 겸임

ㅇ 공기를 냉매로 이용해 건물의 실내에 신선 공기를 공급하는 기술로서, 프레온 및 유기화학류 냉매 이용 기술 배제

ㅇ Reverse Air-Brayton 냉방시스템을 기반으로 사이클 효율을 높이기 위해 준등온압축과정 구현(단, 등온압축 시험조건(압력, 온도, 사이클 등)은 연구책임자가 제시)

ㅇ 연구기간 및 연구비를 고려하여, 차세대 냉방시스템 개발을 위한 추가적인 고급기능 및 에너지 효율 향상 기술 제안 가능

ㅇ RFP에 제시된 성과목표를 고려하여, 연구책임자가 제안서에 명확하고 구체적인 수준의 성과목표 제시

5. 연구기간 및 연구비

ㅇ 기간 : 3년 이내(2+1, 33개월)

ㅇ 정부출연금 : '21년 9억원 내외, 총 33억원 내외

ㅇ TRL : ( 시작 3단계 ) ~ ( 종료 5단계 )

붙임1		과제제안요구서(RFP)

2021-기후변화대응-02			공모유형	지정(Top-down)
건물 에너지 효율 향상용 에너지하베스팅 기술을 적용한 초소형 센서 통합 모듈 원천기술 개발
□ 추진배경
ㅇ 신기후체제 출범으로 한층 강화된 온실가스 감축 의무 이행을 위해, 각 국은 에너지 효율향상을 통한 에너지 소비 감축의 노력을 강화하는 추세 ㅇ IEC에 따르면 현재 정책수준에 파리협정의 2℃ 시나리오 달성을 위해 ‘50년까지 37% 에너지 효율향상을 발표하였고, 우리나라는 세계 8위의 에너지다소비 국가로 지속 가능한 국가발전을 위해 경제성장과 함께 에너지 소비감소 실현이 필요함 ㅇ 에너지 소비 비율이 높으며 감축 잠재량이 큰 건물분야에서 에너지 효율 향상 및 절약이 시급함 - ’18년 기준, 건물부문은 최종 에너지 소비의 30%, 에너지 관련 CO2 배출량의 28%를 차지(세계기준)(IEA, 2019) - 한국은 2030년 온실가스 감축목표량(276.5백만톤) 중 건물부문은 64.5백만톤으로 23.3%를 차지(온실가스 감축 로드맵 수정안, 2018) ㅇ IoT 디바이스의 전원 코드 설치 및 배터리 교체 등 전원공급 비용과 에너지를 절감하기 위해, 하베스팅 및 무선 충전 기술을 적극적으로 도입하여 센서 네트워크 시스템에 요구되는 기술 개발이 진행 중 ㅇ 건물의 에너지 효율을 높이기 위해, 하베스팅 기반 센서로 수집한 환경(온도, 습기 등) 정보와 건물에 분산되어 있는 센서 간 무선 네트워크가 필수적이며, 이를 구성하기 위해 에너지하베스팅 기반의 센서 네트워크 시스템 기술개발 추진 필요 ㅇ 국가주도의 기술개발 프로그램 및 기업주도의 실증을 통해 건물의 에너지 효율향상과 온실가스 저감을 위한 차세대 기술개발이 추진 중 - 글로벌 기업(Siemens 등)은 자사시스템에 의해 관리되는 전 세계 건물의 에너지 정보를 수집·분석하여 운영방안을 제공하는 BEMS 기술개발을 추진 중 - 국내 기업은 통신사 및 전자기업을 중심으로 무선통신 네트워크 기반의 BEMS 종합솔루션시스템 개발 및 실증 추진 중 ㅇ 초소형·지능형·저전력화·고성능화를 충족시키기 위해, 반도체 제조공정 기술을 기반으로 전자기기의 기술(센서, 소자, 네트워크 등)을 융합한 첨단 핵심기술인 MEMS 기술개발 추진 필요 - MEMS 기술은 21세기를 주도할 핵심기술로서 미국, 유럽, 일본 등 국가에서 정부차원의 기술개발을 위해 이전부터 지속적인 연구개발을 추진 중 ㅇ 4차 산업혁명의 핵심 기술인 사물인터넷(IoT) 시대가 도래함에 따라, 배터리 교체가 필요 없는 반영구적인 자율전원 전자기기(센서 등) 기술과 센서 간 무선 네트워크 기술을 적용한 통합 시스템의 기술개발이 필요함 ㅇ 에너지 소비 비율이 높은 건물분야에서 건물의 에너지 효율 향상 및 절약을 위해, 하베스팅 기반의 센서 네트워크 시스템의 상태감시·진단기술 적용이 필요하며, 실시간으로 에너지 사용량 및 환경 정보를 정확하게 파악할 수 있는 모니터링 시스템 구축이 필요함
과제제안요구서(RFP)
연구주제명		건물 에너지 효율 향상용 에너지하베스팅 기술을 적용한 초소형 센서 통합 모듈 원천기술 개발
1. 연구목표
ㅇ 최종목표 : 건물의 에너지효율 향상 및 절약을 위한 독립전원형 에너지하베스팅 기술을 적용한 IoT 기반 지능형 환경 센서 통합 모듈 개발 - (모니터링용 자립형 전력공급시스템 개발) 건물의 미활용 에너지원을 활용한 신호 변환 전송용 에너지 하베스팅 기반 자립전원장치 개발 - (다중 환경 모니터링 센서 모듈 개발) 다중 센서 모듈 및 전력변환 최적화 반도체 기반의 Chip 개발 - (송수신 네트워크 플랫폼 구축) 실시간 외피 환경 모니터링을 위한 저전력 송수신 플랫폼 구축 - 에너지하베스팅 센서 통합 모듈의 성능 검증
2. 연구내용 및 범위
□ 환경 센서 구동을 위한 건물 미활용 에너지 하베스터 개발 ㅇ 해당 위치에서 활용할 수 있는 에너지원에 대한 에너지하베스팅 메커니즘 분석 - 환경 센서 구동을 위한 건물 미활용 에너지의 전력변환 메커니즘 분석 ㅇ 센서 구동에 적합한 저전력 변환기 설계 및 제작 ㅇ 수확한 에너지원을 축적하여 환경 센서를 원활하게 구동시킬 수 있는 전원 시스템 개발 ㅇ 시뮬레이션을 통한 환경 조건에서의 에너지 발전량 분석 ㅇ 미활용 에너지원에 따른 전력관리 회로 기술 개발 ㅇ 미활용 에너지원을 이용하는 에너지 하베스팅 개발 및 성능 평가 □ Chip type 다중 환경 적용 모니터링 센서 모듈 개발 ㅇ 센서 간 무선 네트워킹이 가능한 회로 및 네트워크 설계 ㅇ 다중 환경 모니터링 센서 모듈 개발 - 실내 온·습도, 공기질(CO2 농도) 등 센싱이 가능한 Chip type 모듈 개발 ㅇ 온-보드 전원기반 다중 환경 모니터링 모듈 개발 □ 에너지 하베스터 기반 다중 환경 모니터링 통합모듈 검증 ㅇ 환경 정보 모니터링 빈도수 조정 및 센서 절전 기능 ㅇ 저전력 송수신 네트워크 플랫폼 원천기술 개발 ㅇ 에너지하베스팅 센서 시스템의 통신 네트워크 중단 시간 검증 ㅇ 에너지하베스팅 센서 시스템의 신뢰도 향상을 위한 품질 유지 기술 개발 ㅇ 성능 검증 - 에너지하베스팅 센서 네트워크 시스템의 가이드라인(성능 등) 제시
3. 성과목표
□ 단계별 성과목표 ㅇ 1단계(2021년-2022년) : 시작품 개발(type test 포함) - 센싱 플랫폼 프로토타입 : 최소 4종 이상 센싱 플랫폼 구현(연구자가 건물에너지관리를 위한 센싱 데이터 제안(실내 온·습도, 공기질(CO2 농도), 벽체 단열성능 등)) - 통합 모듈의 센싱 정확도 : 90% 이상 (표준 측정 방법 및 장비로 얻은 정보 대비 통합 모듈의 정보 비교) - 센서구동용 자율전원 모듈(MEMS 기반) 출력 전력 : 단일 센서당 구동 가능 전력(연구자 제시) - 전력 변환 회로의 효율 : 70% 이상 - 센서구동용 자율전원의 전력 공급 신뢰도 : 0.3일/연, 한전 기준 - 통합 모듈의 센싱 주기 : 1h 이내 - 통합 모듈의 센싱 응답시간 : 3s 이내 - 통합 모듈의 통신 거리 : 10m 이상 - 에너지하베스팅 전력공급 기반 센서 모듈의 통신 성공률 : 90% 이상 - 통신 정확도/신뢰도 : 90% 이상 (10m 이상 거리에서 송신 신호대비 수신 신호 출력 확인) - 센서 모듈 크기 : 1cm3 이내(에너지 하베스팅 기반 자립전원장치 미포함) ㅇ 2단계(2023년) : 시작품 검증(상세 테스트 방법은 연구자가 제시) - 에너지하베스팅 센서 통합 모듈 동작 검증 : 국내 계절환경을 고려한 연속 운영(건물 환경정보, 전력사용량 측정 데이터 등) - 에너지하베스팅 전력공급 기반 센서 모듈의 통신 성공률 : 95% 이상 - 통신 정확도/신뢰도 : 95% 이상 (10m 이상 거리에서 송신 신호대비 수신 신호 출력 확인) - 시작품 검증 데이터를 활용한 BEMS 시뮬레이션 및 건물에너지효율 개선(안) 제시 ㅇ 그 외 성과 창출 및 활용 목표치 - (1, 2단계/과학적 성과) : SCI 논문 등 - (1, 2단계/기술적 성과) : 국내·외 특허 등 - (2단계/경제적 성과) : 시작품 검증 또는 기술이전 등
4. 특기사항
ㅇ 총괄과제로 구성하고, 1차년도 연구기간은 9개월임 ㅇ 총괄과제책임자는 세부과제책임자 필수 겸임 ㅇ RFP에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여 제안서에 명확하고 구체적인 수준의 연구범위와 도전적 성과목표(핵심소자 성능 및 내구성 관련 지표, 스펙 또는 시스템 성능 및 내구성 지표, TRL 수준 등을 포함한 과학적/기술적/경제적 정량목표)를 제시 ㅇ 2단계(1년) 사업 계획 시, 시작품 검증 방법은 연구내용의 효용성을 입증할 수 있도록 제시하고, 검증 결과 활용을 위한 건물의 에너지효율 개선(안) 등 자료(보고서) 제시 ㅇ RFP에 제시된 성과목표를 고려하여, 연구책임자가 제안서에 명확하고 구체적인 수준의 성과목표 제시 ㅇ 필요시, 선정 및 단계평가 후 평가/추진위원회의 의견에 따라 목표 및 내용, 연구비 등 조정 가능
5. 연구기간 및 연구비
ㅇ 기간 : 3년 이내(33개월, 2+1) ㅇ 정부출연금 : '21년도 9억원 내외, 총 33억원 내외 ㅇ TRL : (시작 3단계 ) ~ (종료 5/6단계 )

2021-기후변화대응-03

공모유형

지정(Top-down)

저압(LV) 네트워크 최적 운영을 위한 분산자원 건전성 관리 플랫폼 개발

□ 추진배경

ㅇ 기후변화 대응 기술 강화 및 재생에너지원 확대 정책의 필요성 증대에 따라 건물 부문에서 다수의 분산자원을 효과적으로 연계할 수 있는 기술의 조기 확보 요구 확대

ㅇ 프리미엄 가전기기 사용 확대 등으로 인한 전력소비 수요 증가 및 에너지 이용효율 향상을 위한 다양한 분산자원을 저압 네트워크에 연계시키기 위한 전략 수립, 상태추정 기술 등의 연구 개발이 필요한 시점

ㅇ 기존 소수의 대형 에너지원 중심 체계에서 다수의 소형 분산 에너지 네트워크로 패러다임이 급격히 변화함에 따라 건물 내 저압(LV: Low Voltage) 에너지 네트워크의 복잡도 증대

ㅇ 간헐적 출력의 영향성 완화와 운영 안전성 확보가 필요한 분산자원이 수용가 측에 빠르게 확산됨에 따라 효과적이고 신속한 제어 및 관리기술의 확보 필요

ㅇ 분산자원 제어를 위한 통신은 건물 전체 운영시스템의 안전성 확보와 신뢰성 강화를 위해 고강도의 보안을 요구하는 특성을 갖고 있어 정보보안 위협에 대응이 가능한 차세대 보안통신 기술 적용 필요

ㅇ 다수의 분산 자원 단말 각각의 중요 정보가 모여 중앙 서버에 연결되는 주요 전력통신망에는 미래 양자컴퓨팅을 이용한 사이버 공격에도 안전한 고도의 보안통신 기술 적용 필요

ㅇ 다양한 분산자원의 생산 및 소비특성 관련 전문가 지식과 엣지 컴퓨팅 기반의 분산자원 건전성(고장, 운전상태) 통합 관리 및 최적화 원천기술 확보를 통해 세계 최초의 건물 분산자원 건전성 관리 플랫폼 기술 선점 가능

과제제안요구서(RFP)

연구주제명

저압(LV) 네트워크 최적 운영을 위한 분산자원
건전성 관리 플랫폼 개발

1. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 저압(LV) 네트워크 최적 운영을 위한 분산자원 건전성 관리 플랫폼 개발

핵심 기술		달성목표	국내 최고 수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	정확도*	분산자원 고장 검출 정확도 > 90%	-	태양광**** : 미국, Sandia National Lab. (86) 배터리**** : 미국, NASA (95)
2	추종율**	분산자원 종합 제어 추종율 > 95%	-	미국, ARPA-E(DOE) (95)
3	건물에너지효율 향상율***	건물 에너지 이용 효율 향상율 >15%	포스코 ICT, 클라우드 EMS***** (15)	독일, 슈나이더 일렉트릭***** (15)
4	안전성	양자컴퓨팅 환경에서도 안전한 차세대 암호통신 기술****** 적용	-	-

* 고장이 20% 이상 포함된 데이터 세트를 대상으로 정확도(Accuracy)로 평가

** 제어지령치의 ±10% 격차 이내로 만족하며 동작하는 시간의 비율을 산출

*** 30일간의 단일 분산자원의 고장시간 동안의 제안기술 적용 전/후의 운영 비용 비교

**** 개별 분산자원의 실험실 수준의 고장검출 및 예지를 포함한 정확도 수준 (본 연구주제에서는 건물 내 2종 이상의 분산 자원에 대한 종합적인 고장 정확도 분석이 요구)

***** 기존 BEMS의 건물 패시브 요소, 재실자의 에너지 소비 패턴 또는 편의성(만족도) 등의 변경을 통한 에너지 이용효율  향상 (본 연구주제에서는 분산자원의 정지/고장으로 인한 이용률(Utilization) 향상을 통해 비용 절감 달성 요구)

※ 타겟 대상에 대한 국내외 수준은 각 연구자가 제시

2. 연구내용 및 범위

ㅇ 분산자원 통합 상태 추정 기술 개발

- 건물 내 각 개별 말단 분산자원이 포함된 실제 건물 저압 네트워크 모델링 및 시뮬레이션

- 분산자원의 고효율·고신뢰성을 보장하기 위한 이상 징후 사전감지, 위험요소 분석 및 제어로 이루어지는 건전성관리 기술 개발

- 시스템 건전성 모니터링 및 예측이 가능한 전력변환시스템 건전성관리 지표 개발

- 고신뢰성 전력변환시스템 구성요소 잔존 유효 수명(RUL) 예측 기술 개발

- 고장유형별 데이터 확보 및 검출 알고리즘 설계

- 분산자원 종합 건전성 추정 알고리즘 설계

- 건물의 전력 발생 및 소비 실태 기반 전력량의 디지털 시뮬레이션 분석을 통한 건전성 확보 및 상태추정기술 개발

ㅇ 건물에너지 효율 관리 플랫폼 기술 개발

- 건물에너지 열ㆍ전기 통합 효율향상을 위한 분산자원 통합 제어기술 설계

- 분산형 건물에너지 자원 통합 운영시스템 구조 개발

- 건전성(고장 검출, 상태추정 및 사전감지) 관리 연계 건물에너지 이용효율 향상 알고리즘 고도화

- 계층별 분산자원 통신 인프라 특성을 고려한 차세대 보안통신 시스템 개발

- 건물환경 연동이 가능한 통합 운영관리 플랫폼 시제품 개발

- 분산 자원 각각의 계층별 통신 인프라 특성을 고려한 수준별 보안 기술 개발

- 분산자원 건전성 관리를 위한 가이드라인 제시

3. 성과목표

ㅇ (건물 내 분산자원 고장 검출 정확도)

- 건물 내 분산자원 고장 검출 정확도 > 90%

※ (건물 전압 조건) 380V

※ (건물 피크 전력) 200kW 이상

※ (고장 검출 대상 분산자원 유형) 3종 이상 (예 : PV, PCS, 배터리, HVAC)

※ (고장 유형) 분산자원 유형별 각 2종 이상

※ (평가방법) ① 실제 환경과 동일한 분산자원 유형으로 구성된 건물 저압 네트워크 모사 환경 대상 ② 실제 환경과 동일한 외부조건과 분산자원 운영 조건으로 30일간 모사된 건물 저압 네트워크 운영 ③ 분산자원별 표준/규격에 명시된 고장 유형을 시뮬레이션을 활용하여 모사 ④ 고장이 20% 이상 포함된 데이터 세트를 대상으로 정확도 (Accuracy)로 평가

ㅇ (건물에너지 효율 관리 플랫폼 기술 개발)

- 분산자원 종합 제어 추종률 > 95%

※ (종합 제어 대상 분산자원 유형) 2종 이상 (예 : ESS, HVAC)

※ (평가방법) ① 정밀 모사된 건물 내 분산자원 시뮬레이션 대상 ② 총 모사 시간 대비 제어 지령치의 ±10% 격차 이내로 만족하며 동작하는 비율을 산출 ③ 다수의 분산자원을 대상으로 종합 제어 추종률을 평균하여 산출

ㅇ (건물 에너지 이용 효율 향상율)

- 분산자원 이용률 증가 및 EMS 연계에 의한 에너지 효율 향상율 > 15%

※ (종합 제어 대상 분산자원 유형) 4종 이상 (예 : PV, ESS, Wind, Fuel Cell)

※ (평가방법) ① 유사 실증 환경 대상 (건물 내 다수의 분산자원 설비 및 장비의 특성이 정밀    하게 반영된 환경) ② 동일한 시기(30일 이상)의 단일 분산자원의 정지/고장 시간 동안의 제안기술 적용 전/후의 운영 효율 비교 (예 : PV의 경우, 정지/고장에 따른 발전 불가로 인한 에너지 이용률 산정 / ESS의 경우, 정지/고장에 따른 충·방전 불가로 인한 이용률 산정)

※ EMS 연계에 따른 에너지 효율 중가율 산정

ㅇ 분산자원들과 서버 사이의 안전한 보안 통신

- 양자컴퓨팅 환경에서도 안전한 차세대 보안 통신 기술을 분산자원 건전성 관리 플랫폼에 적용하기 위한 핵심 기술 개발

※ (평가 항목) 각각의 기술 특징에 맞는 정량 평가 항목과 목표를 연구팀에서 제시해야 함

※ (평가 방법) 각각의 기술 특징에 맞는 정량 평가 항목을 객관적으로 평가할 수 있는 방법을 연구팀에서 제시해야 함

ㅇ 그 외 성과 창출 및 활용 목표치

- (과학적 성과): SCI 논문 등

- (기술적 성과): 국내외 특허 출원/등록 등

- (기술적 성과): 분산자원 설치 건물의 건전성 상태추정 프로그램, 에너지 효율화 시뮬레이션 프로그램, 분산자원 건전성 관리 플랫폼 개발

- (경제적 성과): 알고리즘 설계서 또는 기술이전 등

4. 특기사항

ㅇ 총괄과제로 구성하고, 1차년도 연구기간은 9개월임

ㅇ 총괄과제책임자는 세부과제책임자 필수 겸임

ㅇ RFP에 제시된 성과목표를 고려하여, 연구책임자가 제안서에 명확하고 구체적인 수준의 성과목표 제시

ㅇ 총괄연구책임자는 통합 성과관리를 필수적으로 수행하고, 과제 종료 시점에 건물 효율 향상에 기여할 수 있는 원천기술을 확보할 것

ㅇ RFP에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여 제안서에 명확하고 구체적인 수준의 연구범위와 도전적 성과목표(과학적/기술적/경제적 정량목표)를 제시

ㅇ 성과목표 조기 달성 시, moving target 적용 가능

ㅇ 미니실증(시작품 제작 및 검증) 연구내용 등의 규모를 고려할 것

ㅇ 필요시, 선정 및 단계평가 후 평가/추진위원회의 의견에 따라 목표 및 내용, 세부과제 구성, 연구비 등 조정 가능

5. 연구기간 및 연구비

ㅇ 기간 : 3년 이내(33개월, 2+1)

ㅇ 정부출연금 : '21년도 9억원 내외, 총 33억원 내외

ㅇ TRL : (시작 3/4단계 ) ~ (종료 5/6단계 )

2021-기후변화대응-04				공모유형	지정(Top-down)
전력 및 데이터 제공이 가능한 건물용 DC 나노 전력그리드 시스템 개발
□ 추진배경
ㅇ 신기후체계 출범으로 강화된 온실가스 감축의무 이행을 위해 에너지 효율향상을 통한 에너지 소비 감축 노력이 필요함. ㅇ 건물 에너지 효율향상은 온실가스 배출량을 줄일 수 있는 잠재성을 가지고 있으며, 고효율 HVAC 시스템, 건물 에너지 제어·관리, 건물 내 분산자원 활용 등 관련 기술과 제품 및 서비스 분야의 지속적인 성장이 예측됨. ㅇ 이를 위해 건물 내 전력과 데이터의 실질적인 전송이 가능하고 분산되어 있는 에너지 및 정보 자원의 효과적인 처리를 위한 나노 전력그리드 시스템 기술 개발이 필요함. ㅇ 나노 전력그리드는 기존 건물 또는 가정의 AC 인프라를 DC 기술로 대체하며, DC 콘센트를 통해 데이터 통신이 함께 제공할 수 있는 인터페이스를 사용함으로 전력기기와 통신기기를 플러그 앤 플레이 형태로 전환할 수 있음. ㅇ 나노 전력그리드는 상용 전력망 및 마이크로그리드를 구성하는 낮은 복잡성을 가진 단위기술로, 다수의 나노그리드 연결로 마이크로그리드가 구성되고, 마이크로그리드의 연결로 상용 배전전력망 구성이 가능함. ㅇ 나노 전력그리드는 건물의 공용분전반(상용 전력망과의 접속점)에서부터 건물 내부까지 설치되며 다양한 전력기기를 하나의 PD(Power Delivery) 게이트웨이를 통해 전력망과 데이터망의 서비스를 단일 채널로 통합 제공할 수 있음. 따라서 나노 전력그리드 구축을 통해 에너지 손실과 비용 절감이 가능하며, 시스템 운영 효율을 향상 시킬 수 있음. - DC 기술을 기반으로 하는 나노 전력그리드 시스템 개발을 통해 기존 AC 인프라의 개별 전자기기의 전원어댑터를 제거할 수 있음. - 건물 내 모든 기기(전력, 디지털, 조명 등)들이 플러그 앤 플레이 타입으로 통신 연계됨에 따라 개별 기기에 대한 상태 모니터링, 전력공급 자동제어, 감시 및 보호, 실시간 전력망 계측이 가능함.
과제제안요구서(RFP)
연구주제명		전력 및 데이터 제공이 가능한 건물용 DC 나노 전력그리드 시스템 개발
1. 연구목표
□ 최종목표 : 전력 및 데이터 제공이 가능한 초소형 고효율 건물용 나노 전력그리드 시스템 개발 및 실증 ㅇ 나노 전력그리드 시스템 핵심 기술 개발 - (나노 전력그리드 시스템 설계 기술) DC 기반 전력 및 데이터 동시 전송이 가능한 시스템(전력, 통신, 보안 등) 아키텍처 및 표준안 개발 - (나노 전력그리드 게이트웨이) DC 전력 라우터 기능을 갖는 고속 게이트웨이 개발 - (초소형 고효율 반도체 변압기) 초소형 고효율 반도체 변압기 개발 - (나노 전력그리드 관리시스템) 그리드 최적 운영 및 전력거래용 동적 전력관리시스템 개발 ㅇ 건물용 나노 전력그리드 리빙랩 구축 및 실증
2. 연구내용 및 범위
□ 1단계 : 나노 전력그리드 시스템 개발 ㅇ 나노 전력그리드 시스템 설계 - DC 기반 전력-데이터 동시 전송기술 아키텍처 및 표준안 개발 - 다양한 분산자원 기기를 수용하는 나노그리드 네트워크 아키텍처 - Fool-proof Design 기반 나노전력그리드 보안체계 구축 ㅇ DC 전력 라우팅 기능을 갖는 고속 나노그리드 게이트웨이 개발 - 디지털 가전, LED 조명 및 정보통신 기기 등의 나노 전력그리드 부하와, 실시간 전기요금과 수요관리 기반의 전력 제어 기술 개발 - 다양한 전자기기, HVAC 구동, 전기차 충전 수요 등을 고려한 컨트롤러 기반 나노 전력그리드 전력 제어 기술 개발 - 멀티 노드 기반 나노 전력그리드 네트워크 구성 및 전력 라우팅 기술 개발 ㅇ 나노 전력그리드 시스템용 초소형 고효율 5kW급 반도체변압기 개발 - 멀티 DC 전압 레벨별 저전력, 경량화된 소형화 방식 개발 - 나노 전력그리드 서비스 통합 신뢰도 확보 기술 개발 ㅇ 나노 전력그리드 시스템용 동적 전력관리시스템 개발 - 나노 전력그리드의 안정적인 운영 및 최적 전력관리 기술 개발 - 소규모 분산 재생에너지원을 고려한 통합 전력 관리 및 최적 제어 기술 개발 - 재생에너지원과 다중 나노 전력그리드 간 전력거래 기술 개발 □ 2단계 : 건물용 나노 전력그리드 Living Lab. 구축 및 운영 ㅇ 나노 전력그리드 Living Lab 구축 ㅇ 분산자원을 포함한 나노 전력그리드 전력-데이터 전송 최적 운영 및 제어 검증 ㅇ 재생에너지원 및 다중 나노 전력그리드간 전력거래 운영
3. 성과목표
ㅇ 1단계 - 총용량 10kW, 20Gbps급 스마트오피스/홈 대응 양방향 나노 전력그리드 시스템 - 5kW급 반도체 변압기 효율 ≥ 97% ㅇ 2단계 - 나노전력그리드 리빙랩 구축ㆍ운영에 따른 에너지 비용 절감 15% 이상, 온실가스 절감 효과는 연구자가 상세 제시 및 외부 검증(단, 현재 AC기반 건물 상태를 BAU로 설정) - 신재생에너지원 연결에 따른 그리드 간 전력거래 등 추가 운영방안에 따른 에너지 비용 및 온실가스 절감 목표는 연구자가 추가 제안 ㅇ 그 외 성과 창출 및 활용 목표치 - (1, 2단계/과학적 성과): SCI 논문 등 - (1, 2단계/기술적 성과): 국내외 특허 등 - (2단계/경제적 성과): 시작품 제작 또는 기술이전 등
4. 특기사항
ㅇ 총괄과제로 구성하고, 1차년도 연구기간은 9개월임 ㅇ 총괄과제책임자는 세부과제책임자 필수 겸임 ㅇ 총괄연구책임자는 통합 성과관리를 필수적으로 수행하고, 과제 종료 시점에 나노 전력그리드 시스템과 관련한 원천기술을 확보할 것 ㅇ RFP에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여 제안서에 명확하고 구체적인 수준의 연구범위와 도전적 성과목표(과학적/기술적/경제적 정량목표 포함)를 연구계획서에 제시 ㅇ 2단계는 리빙랩 운영(시작품 제작 및 검증)을 위한 추진방안(규모, 장소 등) 및 관련 증빙서류는 연구계획서에 포함하여 제출 ㅇ 필요시, 선정 및 단계평가 후 평가/추진위원회의 의견에 따라 목표 및 내용, 세부과제 구성, 연구비 등 조정 가능
5. 연구기간 및 연구비
ㅇ 기간 : 3년 이내(2+1, 33개월) ㅇ 정부출연금 : '21년 9억원(총 33억원 내외) ㅇ TRL : (시작 단계 3/4) ~ (종료 단계 6)

붙임2		ERND 접수매뉴얼 및 오류 설명

① 신규과제 신청 기간 및 절차는 공고문에 따라 기한 내에 신청이 완료될 수 있도록 사전에 준비하여 주시기 바랍니다.

구 분	내 용
연구책임자 신청 기간 (신청마감일)	공고문 참고
주관연구기관 검토·승인기간	공고문 참고
신청 절차	연구자 접수 ▷ 주관연구기관 승인 ▷ 신청 완료

※ 연구책임자는 신청마감일까지 계획서 등록 및 기관검토 요청을 필히 완료해야 하며, 연구책임자의 신청사항에 대해 주관연구기관장의 승인이 완료되어야 신청접수가 최종 완료되는 것임.

② 신규 신청과제의 연구책임자 및 연구원은 반드시 연구계획서 작성 전에 한국연구자정보시스템(KRI)에 필수입력사항을 모두 기입하여 주시고, 기 입력된 정보는 최신정보로 수정(업데이트)하여 주시기 바랍니다.

※ 필수입력사항 기입이 완료되지 않은 경우, 연구계획서 신청이 완료되지 않습니다.

<참고> 한국연구자정보(KRI, http://www.kri.go.kr) 필수항목 입력 안내

※ KRI 정보등록 관련 문의처 ☎ 1544-6118

○ 온라인신청 전 KRI에 필수항목 입력여부 확인 및 본인의 최신 정보로 업데이트함.

○ 신청자 소속대학이 연구재단과 정보공유 협정체결을 맺은 기관인 경우, KRI에서 본인의 업적 직접수정이 불가함. 이 경우 소속대학의 관련 부서로 연락

☞ 협정체결기관보기 : KRI 홈 > 사업소개 > 협정체결기관

[참고] 계획서 업로드 시 입력오류 및 해결방안

오류 항목	오류사항	오류 설명 및 해결방안
공통	연·월·일 입력오류 (YY.MM.DD) (YY.MM)	양식 A101,A301, A302, A701 등에서 연(YY)·월(MM)·일(DD) 입력 시 끝자리 숫자 뒤에 특수문자 온점(.)을 붙이면 오류발생 ex1) 2020.02.14. -> 오류발생 ex2) 2020.02.14 -> 오류미발생 권장사항 : 연·월·일 정보 입력 후 스페이스바, 엔터 등을 누를 경우 자동으로 특수문자 온점(.)이 입력되므로, 연·월·일 정보 입력 후 스페이스바·엔터키를 누르지 않도록 주의 ※ 연·월·일 정보를 입력 후 방향키를 누르면 자동으로 온점이 입력되지 않음 ☞ 연·월·일 입력란 끝자리 숫자 뒤에 온점 존재 시 삭제 처리
	등록번호·코드 입력오류 (자릿수)	연구자등록번호(8자리), 사업자 등록번호(하이픈 ‘-’ 제외 10자리) 기관(대학)코드(6자리) 입력 시 각 번호(코드)별 지정 자릿수를 초과하거나 적게 입력한 경우 확인 후 자릿수에 맞춰서 수정 필요 ex) 연구자등록번호 9자리 입력, 기관코드 7자리 입력 시 오류발생 ☞ 코드·등록번호 입력사항(자릿수)확인 후 정정
	우측상단에 양식A+숫자가 기재된 서식임의수정	연구계획서 서식(표의 우측 상단에 양식A+숫자가 기입되어있는 각종 표, 셀보호 처리된 서식 등)을 임의 수정 시 오류 발생 ex1) 연구기간을 최대 5년까지 신청 가능한데, 3년까지만 신청한다고 해서 A101 및 A611의 4,5차년도 서식 삭제(표의 행삭제)시 오류 발생 ex2) A201양식에서 중심어 입력 시 중심어가 3개여서 중심어 입력 서식 9칸 중 6칸삭제 혹은 셀병합 시 오류발생 ☞ 제공되는 연구계획서의 서식 중 우측 상단에 양식A+숫자*가 기재된 표는 임의변경·삭제 금지 (셀 보호 처리된 셀의 삭제·수정, 입력란 셀 병합, 셀 강제 삭제 등) * 양식A101 등
양식A101	연구비총액 입력오류	양식A101의 연도별 연구비 정보와 양식A611의 연도별 연구비 정보가 불일치 ex) A101서식의 2차년도에는 100원을 입력하였으나 A611서식의 2차년도에 200원 입력시 오류 발생 ☞ 양식 A101의 연도별 연구개발비 금액·합계 와 양식 A611 연구비 총괄표의 연도별 금액·합계가 일치하도록 기재
	[오류사항 예시] TODB 처리중 오류가 발생하였습니다. 자세한 사항은 1544-6118번으로 문의하시기 바랍니다. - [연구비총액불일치]△년차 연구비총괄금액과 비목별 연구비 총괄금액의 액수가 맞지 않습니다. 연구비를 다시 확인하여 작성하여 주십시오
양식 A103	학문분야코드 미입력	학문분야 코드를 기입하지 않아 오류 발생 ☞https://ernd.nrf.re.kr의 로그아웃 상태에서 우측“코드검색” 메뉴에서 본 과제와 가장 유사하다고 생각되는 연구 분야 코드 입력
	학문분야코드 중복입력	동일 학문분야 코드를 복수의 항목에 중복으로 입력하여 오류 발생 ☞중심분야와 관련분야1~4의 입력된 코드는 중복되지 않도록 기입
	[오류사항 예시] TODB 처리중 오류가 발생하였습니다. 자세한 사항은 1544-6118번으로 문의하시기 바랍니다. Error Query => INSERT INTO TAC_SBJT_RSCH_SPHE (생략) (ACP_SBJT_NO, REG_PE_NO, REG_DTTM, MOD_PE_NO, MOD_DTTM, RSCH_SPHE_CD, RSCH_SPHE_RATE, RSCH_SPHE_CLS_CD, RSCH_SPHE_PFRD_RNK) VALUES (과제번호, '1xxxxxxx'', SYSDATE, '1xxxxxxx'', SYSDATE, '코드번호', 비중, '코드번호', '2') <br> java.sql.SQLException: ORA-00001: unique constraint (US_IROWN.PAC_SBJT_RSCH_SPHE) violated <br>
양식 A302	대학코드 미입력 및 코드 오기	양식A302에서 대학코드를 입력하지 않았거나 잘못 입력한 경우 ☞ https://ernd.nrf.re.kr 의 로그아웃 상태에서 우측“코드검색” 메뉴의 기관검색에서 검색 후 코드 입력 ☞ 코드를 입력하였으나 오류 발생 시 입력한 대학 코드가 6자리인지 확인
	[오류사항 예시] TODB 처리중 오류가 발생하였습니다. 자세한 사항은 1544-6118번으로 문의하시기 바랍니다. Error Query => INSERT INTO TAC_RSCH_RPB_PE_EDBC (생략) (ACP_SBJT_NO, REG_PE_NO, REG_DTTM, MOD_PE_NO, MOD_DTTM, EDBC_SNO, STT_YM, END_YM, AGC_NM, AGC_ID, SPCL_NM, TUTOR_NAME, DGR_CD) VALUES (과제번호, '1xxxxxxx'', SYSDATE, '△△△△△', SYSDATE, 1, 시작연도, '종료연도', '대학교명', '대학코드', '전공명', '지도교수명', '00005') <br> java.sql.SQLException: ORA-12899: value too large for column "US_IROWN"."TAC_RSCH_RPB_PE_EDBC"."AGC_ID" (actual: 7, maximum: 6)
양식 A701	구분 ⓵~⓶ (등록번호 오기)	등록번호 입력 시 하이픈(-) 등 특수문자 기재 ☞하이픈(-) 및 공백없이 숫자만 기재 ※ 해당 항목에는 특수문자를 제외한 숫자만 입력이 가능합니다.
	구분 ⓺ (연·월·일 오기)	연·월·일 항목 입력 시 정해진 입력형식으로 입력하지 않거나 끝에 온점(.) 등 특수문자를 추가하여 입력 데이터의 길이가 10을 초과한 경우 ☞YYYY.MM.DD 형식 입력 (입력문자 개수 - 10)
	구분 ⓼ (상시 종업원 수 오기)	종업원 수 입력란에 숫자 +“명”을 입력한 경우 ☞숫자만 기재 ※ 숫자 뒤 ‘명’제외 ex)10(정상입력) / 10명(오류발생) ※ 해당 항목에는 특수문자를 제외한 숫자만 입력이 가능합니다.
	구분 ⓽~⑮ (금액·비율 오기)	금액·비율 입력 시 % 등 소수점 이외의 특수문자 입력 ☞소수점(.) 및 숫자만 기재 ※‘퍼센트(%)’및‘쉼표(,)’제외 ex)10.2(정상입력) / 10.2%(오류발생) ※ 해당 항목에는 특수문자를 제외한 숫자와 소수점만 입력이 가능합니다.
	[오류사항 예시] TODB 처리중 오류가 발생하였습니다. 자세한 사항은 1544-6118번으로 문의하시기 바랍니다. Error Query => INSERT INTO TAC_SBJT_TPI_CORP (생략) VALUES (과제번호, '1xxxxxxx'', SYSDATE, '1xxxxxxx'', SYSDATE, '기관명', '2', 2068125312, ②'법인등록번호', ③'대표자성명', ③'대표자국적', ③'대표자 성별', ④'최대 주주 성명', ④'최대 주주 국적', ⑤'기업(기관) 유형', ⑥'설립 연월일', ⑦'주생산 품목', ⑧'상시 종업원 수', ⑨전년도 매출액, ⑩'매출액 대비 연구 개발 비율', ⑪부채비율, ⑫유동비율, ⑬자본잠식현황, ⑭이자보상비율, ⑮영업이익, ⑯'주소', 0, 0, 0, 0, ⑰'수행 기관별 실무 담당자 정보') <br> java.sql.SQLException: ORA-12899: value too large for column "US_IROWN"."TAC_SBJT_TPI_CORP"."ESTL_DATE" (actual: 13, maximum: 10)
양식 A401	참여연구원 정보기입	공동연구원 정보가 없는데, 양식A401 자격 항목에 ‘공동연구’를 기재한 경우 ☞ 공동연구원이 없는 경우, 자격에 기재되어있는 ‘공동연구’ 글자 삭제
	성명 불일치	서식에 기재된 연구자 성명과 KRI상의 연구자 성명(기재된 연구자등록번호를 통해 조회)이 상이한 경우 ☞해당 연구원의 KRI에 등록되어 있는 성명정보와 일치하게 기재 ☞ 연구자등록번호 오기여부 확인 ※ 성명 띄어쓰기,공백 여부 확인(외국인 연구자의 경우 대소문자 구분 확인)
	소속기관 확인	서식에 기재된 연구자 소속기관과 KRI상의 연구자 소속기관(기재된 연구자등록번호를 통해 조회)이 상이한 경우 ☞해당 연구원의 KRI에 등록되어 있는 소속기관과 일치하게 기재 ☞ 연구자등록번호 오기여부 확인 ※ 기관명 띄어쓰기,공백 여부 확인
	[오류사항 예시] TODB 처리중 오류가 발생하였습니다. 자세한 사항은 1544-6118번으로 문의하시기 바랍니다. - 인건비의 △△△님의 셩명이 실제 KRI(한국통합업적정보)에 등록되어 있는 성명과 일치하지 않습니다. - △△△님의 성명을 다시 확인하여 입력하여 주시기 바랍니다
	참여개월수 오기	참여개월수를 참여 시작 ~ 참여종료개월수에 맞춰서 입력하지 않은 경우 ☞TODB 오류사항에 나온 해당연구원의 정보 기입 시 참여개월수를 맞게 기입하였는지 확인
	[오류사항 예시] TODB 처리중 오류가 발생하였습니다. 자세한 사항은 1544-6118번으로 문의하시기 바랍니다. Error Query => INSERT INTO TAC_SBJT_TPI_HR (생략) VALUES (과제번호, '1xxxxxxx', SYSDATE, '1xxxxxxx'', SYSDATE, '1', '00001', '성명', '연구자등록번호, '△△대학교', '△△학과', '00053', 'KO', '직급', 8500000, '20190701', 50, '20200331', 38250000, '38,250', '00001', '00001', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '00002', '연락처', '이메일주소', '핸드폰번호', '연구실연락처') <br> java.sql.SQLException: ORA-01722: invalid number
양식 A612	참여연구원 정보기입	외부인건비에 기재되는 외부참여인력이 없는데, 자격 부분에 참여연구·연구보조라고 기재되어있는 경우 외부인건비로 참여하는 연구원이 없는 경우, 자격 부분을 공란으로 표기
	성명 불일치	서식에 기재된 연구자 성명과 KRI상의 연구자 성명(기재된 연구자등록번호를 통해 조회)이 상이한 경우 해당 연구원의 KRI에 등록되어 있는 성명정보와 일치하게 기재 ※ 성명 띄어쓰기,공백 여부 확인(외국인 연구자의 경우 대소문자 구분 확인)
	소속기관 불일치	서식에 기재된 연구자 소속기관과 KRI상의 연구자 소속기관(기재된 연구자등록번호를 통해 조회)이 상이한 경우 해당 연구원의 KRI에 등록되어 있는 소속기관과 일치하게 기재 ※ 기관명 띄어쓰기,공백 여부 확인
	채용예정의 경우	성명 : “미정”이라 기재 연구자 등록번호 : 영문A+7자리숫자 예시) A0000000 ※ 두명이상의 경우 연구자등록번호의 숫자가 중복되지 않게 기입
양식 A613	학생연구원 정보기입	학생연구원이 없어서 해당 표전체를 삭제하거나 구분 항목의 내용들*을 삭제한 경우 * 박사 후 연구원, 박사 과정, 석사 과정, 학사 과정 학생연구원이 없는 경우에도 구분에 기재되어 있는 내용은 유지 ※ 표 수정 불가하며, 내용만 기입

붙임3		신규과제 신청 필수 확인사항

구분	신규접수 시 필수 확인 사항	확인
3책5공 초과여부	Q> (연구책임자, 핵심연구원(공동연구원 포함)) 연구계획서 내 ‘현재 수행 중인 타 과제 현황’에 연구개시일 기준으로 수행하고 있는 타 연구사업 현황을 모두 기재하였으며, 기재하신 국가연구개발사업 수행과제 수가 3책5공 규정을 초과합니까? ※3책5공에 포함되지 않는 과제의 경우, 반드시 비고란에 사유 명시 ※(3책5공 예외과제) 주관기관 신청마감일 기준 6개월 이내 종료 과제	아니오
참여제한 여부	Q> 현재 국가연구개발사업 참여제한 제재조치를 받고 있는 연구자가 신청과제에 포함되어 있습니까? ※연구책임자 신청마감일 전일까지 국가연구개발사업 참여제한 제재조치가 종료될 경우에만 참여가능	아니오
연구책임자 자격여부	Q> 연구책임자는 본 과제 기간 동안 주관기관에서 재직이 보장됩니까? ※정년이후대책을 기재하였습니까?	예
	Q> 연구책임자의 과제 참여율이 최소 30% 이상이며, 본 사업 참여율을 포함하여 현재 수행중인 국가연구개발사업의 전체참여율이 100%를 초과하지 않습니까?	예
공동연구원 자격여부	Q> 공동연구원의 과제 참여율이 최소 30%이상이며, 본 사업 참여율을 포함하여 현재 수행중인 국가연구개발사업의 전체참여율이 100%를 초과하지 않습니까?	예
기타요건	Q> (해당 시) 주관기관 확약서를 첨부하였습니까? (참여기업이 있는 경우) 기업 참여 의사 확인서를 첨부하였습니까?	예