2023년도 디자인산업기술개발사업 신규지원 대상(품목)

□ 신규지원 대상과제(품목) 목록 : 6개

(단위 : 백만원, 개월)

내역사업(내내역사업)	순번	품목(과제)명	주관연구 개발기관	‘23년 출연금	수행 기간	과제유형			과제 특징
						가	나	다
디자인 혁신역량강화사업 (글로벌디자인전문기업육성)	1	공동주택 빌트인 음식물 쓰레기 처리시스템 디자인 개발	(중소·중견) 디자인 전문 기업*	300	33	일반	혁신 제품	품목 지정	서비스형
	2	산업현장 적용을 위한 스마트 웨어러블 안전 장비 디자인 개발	(중소·중견) 디자인 전문 기업*	300	33	일반	혁신 제품	품목 지정	서비스형
	3	예방적 건강관리를 위한 사용자 맞춤형 휴식 가전가구 디자인 개발	(중소·중견) 디자인 전문 기업*	300	33	일반	혁신 제품	품목 지정	서비스형

* 한국디자인진흥원에 등록된 디자인전문기업

내역사업(내내역사업)	순번	품목(과제)명	주관연구 개발기관	‘23년 출연금	수행기간	과제유형			과제 특징
						가	나	다
디자인 혁신역량강화사업 (시장주도형제품디자인개발)	1	사용자 편의성을 고려한 전기차 배터리 재사용 스마트 보관 시스템 디자인 개발	(중소·중견) 제조기업	400	33	일반	혁신 제품	품목 지정	서비스형
	2	저스트 워크 아웃 상점 디자인 개발	(중소·중견) 제조기업	400	33	일반	혁신 제품	품목 지정	서비스형

내역사업(내내역사업)	순번	품목(과제)명	주관연구 개발기관	‘23년 출연금	수행 기간	과제유형			과제 특징
						가	나	다
디자인 혁신역량강화사업 (시장창출형디자인개발)	1	미래 라이프 스타일을 반영한 가정용 로봇 디자인 개발	(중소·중견) 제조기업*	400**	57	일반	혁신 제품	품목 지정	서비스형, 경쟁형R&D

* 한 개 과제 컨소시엄으로 디자인 기업, 제조기업, 비영리기관이 모두 구성되어야 함

** 경쟁형 R&D로 1개 품목당 ‘23년도 400백만원씩 2개 과제 지원 예정

※ 지원내용 및 신청자격은 공고문 참조

[첨부1] 디자인혁신역량강화사업 지원대상 RFP/품목

[첨부2] 디자인산업기술개발사업 신규과제 실무작업반 명단

[첨부1] 디자인산업기술개발사업 지원대상 RFP/품목

품목번호	2023-디자인융합-글로벌-01			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ▣ 혁신제품				디자인/콘텐츠서비스				-
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 ▣ 해당없음
해당여부	□ IP연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 □ 복수형 □ 국가핵심기술 ▣ 서비스형 □ 안전과제 □ 탄소중립 □ 국제공동 □ BM형 □ 원스톱형 □ 챌린지형 □ 통합형 □ 실증형
R&D 샌드박스 유형	▣ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	공동주택 빌트인 음식물 쓰레기 처리시스템 디자인 개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 8단계)						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1. 개념 및 산업동향
ㅇ 개념 : 공동주택용 빌트인 음식물 쓰레기 처리시스템(B2B)의 사용자 편의성 개선(폐기시 악취 저감 등), 유지보수 최소화 등 UX 개선 디자인 개발 - 사용자 경험, 편의성을 고려한 투입구 배치 및 구조, 이송시스템 등 디자인, 친환경 처리를 위한 처리시스템 - 제품형태 : 사용자 편의 증대를 위한 악취 저감 디자인을 적용한 음식물 쓰레기 투입 장치* 디자인, 공동주택 적용을 위한 유지보수 최소화 자동이송시스템 디자인, 음식물 폐기물의 양을 최소화할 수 있는 전처리 기술을 적용한 저장조 * 가정의 음식물 쓰레기 최소화를 위한 1차 처리장치 및 과금을 위한 음식물 쓰레기 계량 시스템 탑재 필요 - 기술형태 : 음식물 쓰레기 투입구 주변의 악취 저감기술, 친환경 배출을 위한 음식물 쓰레기 (전)처리 기술, 음식물 쓰레기 처리 및 자동이송시스템 등의 고장 저감 기술 등 * 그 간 친환경 음식물 처리기 및 자동이송설비의 문제점으로 지적된 수질 악화, 배수관 파손 및 악취, 잦은 고장 등에 대한 해결방안 제시 및 현행 하수도법을 준용한 시스템 개발 필요 ㅇ 산업동향 : 최근 아파트 등 공동주택에서 음식물 쓰레기 자동이송시스템을 포함한 처리시스템이 큰 인기를 끌고 있지만, 친환경 처리에 대한 고려는 다소 미흡한 편이며, 음식물 쓰레기 투입시 악취가 발생하거나 고장이 잦은 등 사용자 편의성 개선이 시급
2. 지원 범위
ㅇ 사용자 경험 개선을 위한 빌트인 친환경 음식물 쓰레기 처리시스템 디자인 개발 - 현재 공동주택용 음식물 쓰레기 처리시스템 관련 사용자 리서치를 통한 불편 사항 등 개선점 도출 - 음식물 쓰레기 투입구 주변 악취를 저감하고 투입 시 사용자 편의성을 개선하기 위한 구조·배치 등 디자인 개발 - 음식물 쓰레기의 친환경 처리, 공동주택 적용시 필요한 이송·저장 등과 관련한 제반 기술 개발 - 음식물 쓰레기 처리시스템(투입구, 1차 처리장치, 자동이송시스템, 저장조 및 2차 처리시스템 등)의 Pilot 수준의 실증
3. 지원 필요성
ㅇ (정책적 필요성) 우리나라는 윤석열 대통령이 대선 후보 시기 음식물 처리기 관련 공약을 발표한 바 있으며, 세계 주요국가들도 음식물 쓰레기 처리, 재활용, 자원화 등에 대한 다양한 정책 추진 중 ㅇ (기술적 필요성) 음식물 쓰레기 처리기 시장에 최근 중견기업의 진출이 활발해짐에 따라 사용자 중심 디자인 적용을 통한 중소기업의 제품 차별화 필요 ㅇ (경제적 필요성) 국내 음식물 처리기 시장규모는 ‘20년 1,000억원에서 ’23년 1조원에 이를 것으로 예상되는 등 음식물 처리기가 新가전으로 주목을 받고 있으며, 잔여 음식물 처리가 세계적 문제로 대두되고 있는 만큼 글로벌시장 진출도 가능 ㅇ (사회적 필요성) 음식물 친환경 처리에 대한 필요성이 갈수록 커지는 가운데 공동주택에서 음식물 쓰레기 처리의 불편을 줄이는 것은 삶의 질 향상에 큰 영향을 미침
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도 : 12개월, 3차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘23년 3억원 이내(총 정부출연금 11억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업(혁신제품형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

품목번호	2023-디자인융합-글로벌-02			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ▣ 혁신제품				디자인/콘텐츠서비스				-
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 ▣ 해당없음
해당여부	□ IP연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 □ 복수형 □ 국가핵심기술 ▣ 서비스형 □ 안전과제 □ 탄소중립 □ 국제공동 □ BM형 □ 원스톱형 □ 챌린지형 □ 통합형 □ 실증형
R&D 샌드박스 유형	▣ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	산업현장 적용을 위한 스마트 웨어러블 안전 장비 디자인 개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 8단계)						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1. 개념 및 산업동향
ㅇ 개념 : 산업현장의 인명사고 예방과 사고 후 신속한 조치를 위해 현장에서 활용하기 용이한 서비스디자인 및 스마트 웨어러블 안전 장비 디자인 개발 - HE(Human Error), VM(Visual Management) 등의 안전 예방관리 기술과 융합된 SX(Safety Experience) 서비스 디자인 시나리오 및 사용자경험 디자인 연구 - 작업자 안전상태 모니터링과 사고 예방을 위한 실시간 노동자 위치, 심박수, 혈중 산소포화도, 신체온도, 작업자 이동 속도·가속도, 작업장 온도·대기질 등 작업자 및 작업장 안전 정보 수집용 웨어러블 장치 및 양방향 소통을 위한 관제시스템 개발 - 고위험군 작업장(건설, 기계, 조선, 전기, 화학 등)에서의 효과적인 안전사고 예방을 위해 해당 작업장 특성과 운영·관리에 적합하고 실질적 현장 적용이 용이한 비용 효율적 서비스 디자인 연구 - 제품형태 : 산업현장 근로자 안전 예방 및 사후 신속조치를 위한 스마트 웨어러블 안전장비(스마트워치, 안경, 헤드셋, 바디슈트, 안전모, 안전밴드·벨트 등 착용형 안전장치), 웨어러블 장비와 연동된 개인용 스마트 양방향 소통을 위한 관제시스템 등 - 기술형태 : 휴먼에러(Human Error)의 원천적 차단을 위한 스마트 안전장비, 작업자 사용성 및 편의성을 고려한 인터랙션 디자인 기술, 작업현장에서의 내구성과 기능성 유지 기술, 작업장 특성별 양방향 소통을 위한 최적 통신 기술 및 정보공유 플랫폼 기술 등 ㅇ 산업동향 : 산업현장에서 작업자 안전사고 예방을 위해 IoT 센서기반의 웨어러블 디바이스 및 빅데이터를 활용한 안전사고 예측 등 다양한 산업분야에서 스마트 안전관리시스템 개발이 진행되고 있으며, 글로벌 안전장비 시장은 2011년 829억 달러에서 2021년 1570억 달러로 연평균 6.6% 상승, 안전서비스 시장의 경우 2011년 1708억 달러에서 2021년 3370억 달러로 연평균 7.0% 성장 - (국내) 중재재해 처벌법 시행에 따른 국내 산업안전 시장이 급부상하고 있으며, SK쉴더스와 세이프웨어는 추락사고 예방 및 작업자 보호에 효과적인‘웨어러블 에어백’제품 출시 - (해외) i-Protect에 의해서 개발된 소방관 보호복, 화학사고 피해 구조자 및 광산사고 피해 구조자 등이 사용할 수 있는 전용 스마트 개인보호장비(SafeProTex 프로젝트) 등 고위험 산업현장에서의 안전확보를 위한 다양한 제품개발 진행 중
2. 지원 범위
ㅇ 대상 작업장의 위해요소 분석 및 안전관리를 위한 제품·서비스디자인 개발 - HE(Human Error), VM(Visual Management) 등의 안전 예방관리 기술과 융합된 SX(Safety Experience) 서비스 디자인 시나리오 및 사용자경험 디자인 - 고위험군 작업장(건설, 기계, 조선, 전기, 화학 등)에서의 효과적인 안전사고 예방을 위해 해당 작업장 특성과 운영·관리에 적합하고 실질적 현장 적용이 용이한 비용 효율적 서비스디자인 개발 ㅇ 작업자 안전상태 모니터링과 사고 예방을 위한 작업자 및 작업장 안전 정보 수집용 웨어러블 장치 및 양방향 소통을 위한 관제시스템 개발 - 작업장 특성을 고려한 스마트 웨어러블 안전장비의 최적화 디자인 및 제품화 - 스마트 웨어러블 안전용품·장비의 작업자 사용성 및 편의성을 고려한 인터랙션 디자인 및 제품화 - 작업장 특성별 양방향 소통을 위한 최적 통신기술 및 모니터링 가능한 관제 시스템 개발 - 작업현장에서의 제품 내구성과 기능성 유지를 위한 성능평가
3. 지원 필요성
ㅇ (정책적·사회적）디지털 뉴딜 정책에 부응하여 4차 산업혁명 기술을 활용한 산업현장 안전관리 강화를 통한 국민안전 SOC 디지털화 필요 - 2022년 1월 '중대재해 처벌 등에 관한 법률'(중대재해처벌법) 시행을 계기로 안전사고 방지를 위한 제도적 장치 마련 - 2021년 건설기술진흥법 시행령 개정에 따라 안전관리비 항목에 무선통신 및 설비를 이용한 안전관리체계 구축ㆍ운용비용을 추가함으로써 건설현장에 IoT, 빅데이터 등을 활용한 스마트 안전장비 도입 및 관리 시스템 등 첨단기술 활용 필요 ㅇ (기술적·디자인적) 산업용 웨어러블 기술의 디자인적 재조합을 통한 산업현장 안전사고 예방을 위한 비용 효율적 맞춤형 안전장치 및 서비스디자인 개발 필요 - 산업용 웨어러블 장치는 작업자가 특정 작업을 수행할 수 있도록 지원하고 위험한 조건에서 작업하는 동안 건강 상태를 관찰하도록 설계되었으며, 자동차, 제조, 석유 및 가스, 에너지 및 전력과 같은 산업에서 작업장 생산성, 안전 및 효율성을 개선하기 위해 적용되고 있음 - 증강현실(AR) 안경, 가상현실(VR) 헤드셋, 스마트 워치, 스마트 밴드, 스마트 의류 및 웨어러블 카메라 등 다양한 산업분야에서 적용되고 있는 웨어러블 기술을 기반으로 고위험 작업장에서의 안전사고 예방을 위한 최적화 서비디자인 개발 필요
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도 : 12개월, 3차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘23년 3억원 이내(총 정부출연금 11억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업(혁신제품형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

품목번호	2023-디자인융합-글로벌-03			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ▣ 혁신제품				디자인/콘텐츠서비스				-
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 ▣ 해당없음
해당여부	□ IP연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 □ 복수형 □ 국가핵심기술 ▣ 서비스형 □ 안전과제 □ 탄소중립 □ 국제공동 □ BM형 □ 원스톱형 □ 챌린지형 □ 통합형 □ 실증형
R&D 샌드박스 유형	▣ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	예방적 건강관리를 위한 사용자 맞춤형 휴식 가전가구 디자인 개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 8단계)						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1. 개념 및 산업동향
ㅇ 예방적 건강관리를 위한 사용자 맞춤형 휴식 가전가구 디자인 개발 - 컴팩트한 외형으로 홈인테리어와 쉽게 융화되고 스윙모션과 휴식효율을 높이기 위한 복합 휴식기능, 체온/심박 등의 개인 생체정보 모니터링을 통해 맞춤형 예방적 헬스케어를 제공하는 스마트 휴식가전 - 제품형태 : 기존의 안마의자 등과 차별화된 새로운 형태로 효과적인 사용자 체압분산을 위한 스윙 모션과, 휴식 효율을 높이기 위한 온열/마사지 등의 복합 휴식기능을 제공하는 차세대 스마트 가전가구로서 사용자의 체온/심박 등의 개인 생체정보 모니터링/데이터 수집, 분석을 통해 사용자 맞춤형 예방적 헬스케어를 제공할 수 있도록 설계 - 기술형태 : 공간 활용성을 극대화하여 최소 공간에서 사용될 수 있도록 스윙 모션 기술 및 온열/마사지 등의 다양한 기능을 통해 휴식/힐링 효율성 극대화를 위한 복합 기술, 체온/심박수 등 사용자 생체정보를 실시간으로 측정, 지속적 모니터링을 통해서 개인이 예방적으로 건강관리를 할 수 있도록 정보를 제공할 수 있는 기술 ㅇ 산업동향 : 대표적인 휴식가전으로 꼽히는 안마의자 시장은 최근 코로나19 유행 및 젊은 층의 수요 가세에 힘입어 고속 성장하여 2007년 200억원 수준이었던 시장규모가 2016년 5,000억원, 2017년 6,000억원, 2018년 7,500억원 2019년 9,000억원까지 올라, 2020년 1조원을 돌파하는 등 최근 고성장을 이어가고 있기 때문에 안마의자를 대체할 수 있는 새로운 형태의 융복합 차세대 휴식가전/가구 개발 필요
2. 지원 범위
ㅇ 최소 공간에서 사용자 체압 분산이 가능하도록 한 스윙 모션 적용을 통해 기존 과 차별화된 컴팩트한 외형으로 가정 인테리어에 쉽게 융화될 수 있는 휴식 가전가구 디자인 개발 - 기존 안마의자 등의 휴식가전이 가지고 있는 큰 부피의 문제점을 해결한 컴팩트한 외형으로 가정에서 쉽게 설치하여 사용이 가능하도록 한 차별화된 디자인이 적용된 휴식 가전가구 디자인 개발 ㅇ 온열, 마사지 등 복합적인 휴식 기술의 융합을 통해 휴식 효율을 극대화시키기 위한 복합 휴식 기술의 개발 - 체압분산을 통한 자세교정 및 온열 기능과 마사지를 통한 혈류 증가 등 휴식 효율을 극대화할 수 있는 복합 휴식 기술을 제공하고 체온, 심박수 등의 사용자 생체정보를 감지하여 사용자의 상태를 파악하고 변화 양상을 측정하여, 향후 건강상태 예상 등을 통한 예방적인 건강관리가 가능한 기술의 개발
3. 지원 필요성
ㅇ 정책부합성 : 최근 인구구조의 고령화 및 코로나19 유행 등으로 인하여 평소 가정에서 예방적 건강관리가 가능한 휴식가전/가구에 대한 필요성 및 중요도가 점차 증가하고 있어 평상시 예방적 건강관리가 가능한 가전/가구의 개발이 필요하며, 특히 스마트 기능의 접목을 통해 휴식 효율성을 높이는 것은 물론, 개인 맞춤형 건강 관리 기능 등을 통해 제품의 효용성이 극대화된 스마트 휴식가전/가구의 개발 필요 ㅇ 혁신성(디자인) : 기존 안마의자 등의 휴식가전이 보유하고 있는 무게/부피 등의 문제점과 사용하지 않는 경우의 공간성 등의 한계점을 보완하고 디자인적인 차별화를 통해 홈인테리어 요소까지 고려하여 경쟁력을 심화시킨 제품의 개발이 필요하며, 가정에서 편리하게 사용하기 위한 사용성 측면과 함께 공간적/관리적 효율성 등을 접목한 휴식가전/가구의 개발 필요 ㅇ 융합성(기술) : 최근 휴식가전/가구은 단순 휴식 기능만이 아닌, 심박수, 혈압, 체성분 체크 등의 스마트 건강관리 기능이 함께 사용자에게 제공되어 예방적 관점에서의 건강관리가 가능한 헬스케어 가전-가구로 기술이 발전하고 있으며, 가전과 가구가 융합된 형태의 스마트 휴식 가전-가구가 개발될 경우 새로운 제품으로서 기술을 선도할 수 있을 것임
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도 : 12개월, 3차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘23년 3억원 이내(총 정부출연금 11억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업(혁신제품형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

품목번호	2023-디자인융합-주도형-01			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ▣ 혁신제품				디자인/콘텐츠서비스				-
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 ▣ 해당없음
해당여부	□ IP연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 □ 복수형 □ 국가핵심기술 ▣ 서비스형 □ 안전과제 □ 탄소중립 □ 국제공동 □ BM형 □ 원스톱형 □ 챌린지형 □ 통합형 □ 실증형
R&D 샌드박스 유형	▣ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	사용자 편의성을 고려한 전기차 배터리 재사용 스마트 보관 시스템 디자인 개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 8단계)						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1. 개념 및 산업동향
ㅇ 전 세계적 탄소 감축 움직임에 대응하여 전기차 사용 후 배터리의 재사용(Reuse) 활성화를 위해 전기차에서 분해된 다양한 배터리 모듈의 안전하고 편리한 활용을 위한 사용자 편의를 고려하고, 화재에 강인한 구조 디자인이 적용된 다목적 보관함 및 적재된 보관함의 상태를 관리하는 스마트 보관 시스템 개발 - 제품형태 : 전기차 사용 후 배터리팩으로 이동형 파워뱅크(ESS), 제조 및 농업용 운반 차량 등의 전원장치로 활용하기 위해 분리된 배터리 모듈의 안전한 보관함과 여러 단으로 쌓인 보관함을 효율적으로 관리하기 위한 스마트 보관 시스템 개발 보관함은 다양한 크기, 용량의 배터리 모듈을 담을 수 있어야 하며, 모듈을 보관함에 넣으면 자동으로 상태가 모니터링 되는 장치가 연결되고, 배터리 모듈은 화재에도 구조가 유지되고, 그을음이 보관함 외부로 확산되지 않도록 구조적 디자인을 포함 - 기술형태 : 다양한 형태의 배터리 모듈 보관이 가능한 플렉시블 디자인, 다목적 활용을 위한 모듈식 보관함 디자인, 충돌·진동 등 외부 충격 대응 배터리 보호 및 화재시 구조유지 디자인, 배터리 상태 모니터링 및 스마트 보관 시스템 ㅇ (산업동향) 탄소 감소를 위한 세계적인 온실가스 규제 강화로 전기차 판매가 급증함에 따라 핵심부품인 전기차 배터리 시장 규모도 급팽창하고 있으나 사용 후 배터리에 대한 처리 문제가 또 다른 사회 문제로 부각 됨에 따라 재사용 활성화를 위한 제품 실증 중심으로 개발하고 있음. 디자인과 운용 기술 개발 필요 ㅇ (해외동향) 미국, 영국 등에서는 전기차 사용 후 배터리의 재활용 관련 기술 개발에 중점을 두고 있으며, 재사용의 경우 에너지저장장치(ESS) 등 일부 분야에 국한 - 미국, 일본 등 자동차 업체를 중심으로 전기차 사용 후 배터리를 활용한 ESS, 모바일 전원장치 개발 등을 통해 사업 진출 - 독일, 체코 등에서는 배터리셀 생산 후 에이징을 위한 보관함과 전기차 시험을 위한 배터리팩 보관함에 대한 시작품을 제작 ㅇ (국내동향) 국내의 경우 에너지저장장치(ESS), 무정전 전원 공급 장치(UPS), 모바일 충전소, 소형 전동차 등 다양한 분야에서 전기차 배터리를 재사용하기 위해 노력하고 있으나 시장 초기 단계로 다목적 활용을 위한 제품 디자인 및 운용 기술에 한계
2. 지원 범위
ㅇ 전기차 사용 후 배터리 모듈의 다목적 스마트 보관함 디자인 설계 및 시작품 개발 - 전기차 사용 후 배터리 모듈의 재사용 시장 분석을 통한 수요 발굴 - 수요 기반 다목적 스마트 보관함 기능 정의 및 성능 목표 설정 - 다목적 스마트 보관함 디자인 및 사업화 모델, 사용 시나리오 개발(2건 이상) - 다양한 전기차 사용 후 배터리 모듈에 대한 활용 가능한 플렉시블 보관함 개발 - 배터리 특성을 고려한 다목적 스마트 보관함의 안전 관련 요소기술* 개발 * 배터리 모듈의 외부 열환경(온,습도), 충격에 따른 발화, 폭발 및 열적 위협 상황 억제 디자인 등을 고려한 지속적 모니터링을 통한 안전확보 기술 등 ㅇ 전기차 사용 후 배터리 모듈의 다목적 스마트 보관함 시제품 개발 및 성능 검증 - 다목적 스마트 보관함 상세 디자인 및 시제품 개발 - 다목적 스마트 보관함 통합 성능·안전성 검증 운용 시나리오 구축* 및 시현 * 시험평가 과정에서의 배터리 화재, 폭발 등 안전성 문제를 고려한 검증 환경 구축 필요 ㅇ 작업환경 맞춤형 배터리 재사용 운용 기술 개발 - 다목적 스마트 보관함 기반 작업환경 맞춤형 배터리 재사용 운용 개발(2건 이상) - 다목적 스마트 보관함 및 작업환경 맞춤형 배터리 재사용 운용 시범운영 * 스마트 보관함과 운용 시범운영을 통해 사업화 모델 확정, 기술 고도화 추진으로 성과확산
3. 지원 필요성
ㅇ 기술적 측면 : 전기차 사용 후 배터리 재사용 시장 확대를 위해서는 성능·안전성 확보를 위한 구조 디자인은 물론 사용자, 보관환경에 기반한 제품 디자인 및 스마트 관리시스템 필요 - 보관함 내부에서 발화에도 보관함 구조가 유지되는 구조 디자인 설계기술 필요 ㅇ 산업/시장적 측면 : 전기차 보급의 급격한 증가에 따라 사용 후 배터리의 재활용·재사용에 대한 시장 관심*이 높아짐에 따라, 신산업 창출을 위한 디자인과 기술 융합을 통한 운용 서비스 기술 확보 필요 * 우리나라의 경우 사용 후 배터리 수는 `23년 약 8,821개에서 `25년 45,522개로 매우 빠르게 증가할 것으로 예상(한국전지산업협회, `22.02) ㅇ 정부/정책적 측면 : 전기차 사용 후 배터리의 재사용 확대 추세에 따라 탄소 저감은 물론 관련 분야 신제품·서비스 창출 촉진 및 국내 에너지 업계 경쟁력 강화 필요 - 향후 기업 RE100 및 탄소중립 대응을 위한 배터리 재사용 요소기술 확보 및 각 공정별 정량 수치화를 통한 국제사회 재사용 기술 인정 제안 필요
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도 : 12개월, 3차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘23년 4억원 이내(총 정부출연금 14억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업(혁신제품형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

품목번호	2023-디자인융합-주도형-02			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ▣ 혁신제품				디자인/콘텐츠서비스				-
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업창출형 ▣ 해당없음
해당여부	□ IP연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 □ 경쟁형 □ 복수형 □ 국가핵심기술 ▣ 서비스형 □ 안전과제 □ 탄소중립 □ 국제공동 □ BM형 □ 원스톱형 □ 챌린지형 □ 통합형 □ 실증형
R&D 샌드박스 유형	▣ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	저스트 워크 아웃(Just Walk Out) 상점 디자인 개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 8단계)						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1. 개념 및 산업동향
ㅇ 개념 : 노동부하 저감 및 스마트쇼핑을 위한 자동결제(Just Walk Out) 기술기반의 무인스토어 플랫폼 및 온/오프라인 연계 디지털리테일 서비스디자인 기술 개발을 통한 디지털상점 운영 실증 - 소규모 유통매장의 인력난 해소와 노동부하 개선 및 농어촌 등 상점 운영 소외 지역의 고객 편의성 증진 등 사회적·산업적 디지털전환 니즈를 반영한 인간-기술 상생모델로써의 무인스토어 플랫폼과 이를 연계한 다채널 유통서비스 디자인 개발 - 리테일 테크 및 디지털 전환 핵심기술 보유 기업간 기술상생 이어달리기 및 디자인적 재조합을 통한 운영서비스 최적화 등 비용 효율적 플랫폼 구현 및 디지털상점 운영실증 - 제품형태 : Just Walk Out기반의 온/오프라인 연계 디지털상점 및 다채널 유통 플랫폼 - 기술형태 : 비젼 및 인공지능(AI) 기반의 소비자 쇼핑 상품 인식 및 추적 기술, 쇼핑 상품 피킹 센싱을 위한 스마트 진열대 디자인기술, UX/UI기반의 비대면 자동결제(Just Walk Out) 시스템 기술, 옴니채널 등 사용자편의를 고려한 디지털 리테일 서비스디자인 기술, 무인스토어 플랫폼 표준화 기술 ㅇ 산업동향 : 소상공인 사업장에 적용한 비대면 판매 서비스 시장은 초기 단계로 향후 5년간 3배 이상 확대 전망되며, 키오스크, 서빙로봇, QR코드, 비대면 주문결제 시스템 도입 등을 적용하는 스마트 상점 10만개 보급(‘25년)을 추진 중 - (해외) 미국 아마존 고(Amazon Go)의 저스트워크아웃(Just Walk Out) 무인스토어가 확대되고 있으며, 중국 알리바바와 타오카페, 허마센셩도 유통 데이터와 소매점의 데이터 결합으로 비대면 판매 서비스 급성장 - (국내) 이마트와 SK텔레콤이 완전스마트무인매장을 개점하여 시범 운영하고 있으며, 롯데마트의 온·오프라인 통합 풀필먼트 스토어, 롯데정보통신의 카메라 비전 기술로 자동결제하는 'DT 랩 스토어' 등 국내 비대면 판매 서비스의 디지털 전환 가속화를 추진 중이나, 핵심기술의 해외의존도가 높아 국산화 개발 및 구축비용 합리화를 위한 연구개발 진행 중
2. 지원 범위
ㅇ 자동결제(Just Walk Out) 기술기반의 무인상점 플랫폼 디자인 개발 및 운영 실증 - 도난 및 과금오류 방지를 위한 인공지능(AI) 기반의 소비자 쇼핑 상품의 인식 및 추적 시스템 개발 및 고도화 - 쇼핑상품의 피킹 센싱을 위한 스마트진열대 디자인 기술 - 고객 입장 및 쇼핑상품 연계 자동결제(Just Walk Out) 시스템 개발 및 실증 ㅇ 온/오프라인 연계 디지털상점 옴니채널 서비스디자인 기술 개발 및 서비스 실증 - 무인상점 연계 O2O, O4O(Online for Offline), 옴니채널 등 사용자편의를 고려한 디지털리테일 서비스디자인 - 매장/고객의 상호교감 강화를 위한 UI/UX 및 소비약자 대응 인터랙션 기술 - 무인상점 연계 온/오프라인 옴니채널 서비스 실증
3. 지원 필요성
ㅇ (사회적·정책적) 산업 디지털 전환 등 디지털 뉴딜정책에 부응하여 유통산업에서의 디지털 리테일 서비스 구현을 통한 소상공인 인력난 해소 및 노동부하 개선과 소상공인 마케팅 지원을 위한 고도화된 지능형 융합서비스 산업 생태계 형성 ㅇ (디자인·기술적) 리테일 테크 및 디지털 전환 핵심기술 보유 기업간 기술상생 이어달리기 및 디자인적 재조합을 통한 운영서비스 최적화 등 비용 효율적 저스트 워크 아웃(Just Walk Out) 디지털 상점 플랫폼 디자인 개발과 고객 편의성 증진 등 사회적·산업적 니즈를 반영한 UX/UI 중심의 인간-기술 상생모델로서의 다채널 유통서비스 디자인 개발을 통한 신유통 시장 창출
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 33개월 이내 (1차년도 개발기간 : 9개월, 2차년도 : 12개월, 3차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘23년 4억원 이내(총 정부출연금 14억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업(혁신제품형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

품목번호	2023-디자인융합-창출형-01			산업 기술 분류	중분류Ⅰ				중분류Ⅱ
품목유형	□ 원천기술 ▣ 혁신제품				디자인/콘텐츠서비스				-
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 ▣ 신산업창출형 □ 해당없음
해당여부	□ IP연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ BI연계 ▣ 경쟁형 □ 복수형 □ 국가핵심기술 ▣ 서비스형 □ 안전과제 □ 탄소중립 □ 국제공동 □ BM형 □ 원스톱형 □ 챌린지형 □ 통합형 □ 실증형
R&D 샌드박스 유형	▣ R&D 샌드박스(일반) □ R&D 샌드박스(지정)
품목명	미래 라이프스타일을 반영한 가정용 로봇 디자인 개발					품목코드 (HSK10)	류			호		소호		통계부호
	(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 8단계)						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
1. 개념 및 산업동향
ㅇ (개념) MZ세대, 활동적 장년 등 기존과 다른 세대 특성과 1인 가구 증가, 코로나19에 따른 재택근무, 온라인 서비스 확산 등 라이프스타일의 변화에 대응하여 다양한 유형의 주거 공간 내 사용자 편의 지원이 가능한 가정용 로봇 디자인 및 서비스 개발 - 제품형태: 사용자 편의 지원을 위한 가정용 로봇 디자인 및 서비스, 자율적 서비스 제공을 위한 사용자 인터페이스(UI/UX), 로봇 모니터링/제어를 위한 SW 등 - 기술형태: 사용자 인터랙션 및 편의 서비스 제공을 위한 로봇 디자인 기술, 사용자와 로봇 간 원활한 서비스 제공을 위한 인터페이스(UI/UX) 기술, 로봇 모니터링/제어 모듈 및 SW 기술 ㅇ (산업동향) 글로벌 가전 기업의 경우 시장 성장이 둔화*됨에 따라 상대적으로 시장 성장세가 가파른** 서비스 로봇을 미래 핵심 신사업으로 선정하고 상용화를 준비하고 있으나, 중소 가전 제조기업의 경우 가정용 서비스 로봇 디자인을 위한 자체 역량 한계로 신시장 창출을 위한 디자인 개발 및 성공적 사업화를 위한 실증 시범운영 지원 필요 * 글로벌 가전 시장은 `20~`27년 연평균 4.02% 성장, 2027년 2천 550억 달러(약 314조 70억 원) 수준 예상 ** 전 세계 서비스 로봇 시장은 `24년 1천 220억 달러(약 150조 2,308억 원) 수준으로 연평균 58% 수준 성장 예상 ㅇ (해외동향) 일본의 소니는 애완견 로봇 아이보를 개발하고 사업화를 추진 중으로 `22년 4월 소니 모빌리티 주식회사 출범을 통해 본격적인 로봇 사업에 뛰어들고 있으며, 중국의 샤오미는 로봇 청소기 시장을 선도하는 등 가정용 로봇에 대한 글로벌 기업의 관심은 높아지는 추세 ㅇ (국내동향) L 사는 비대면 방역 로봇, 셰프(요리) 봇 등을 개발하고 상용화를 준비하고 있으며, S 사는 미래 신사업으로 로봇 사업을 공식화하고 음식 서빙, 안내, 가사, 보행 보조 등 다양한 기능의 가정용 로봇을 개발하기 위한 전담 조직을 강화하고 사업화를 추진 중
2. 지원 범위
□ 1단계(2년) 지원 범위 ㅇ 미래 라이프스타일을 반영한 가정용 로봇 제품 및 서비스 디자인 - 대상 선정* 및 미래 라이프스타일 특성을 고려한 가정용 로봇 기반 주요 생활편의 서비스 및 시나리오 도출 * MZ세대 및 활동적 장년, 1인 가구, 재택근무 등 다양한 연령대의 라이프스타일을 고려하여 대상 제안 - 생활편의 서비스 시나리오 기반 제품·서비스 정의 및 주요 기능 도출 - 가정용 로봇 제품 및 생활편의 서비스 구현을 위한 요소기술 정의 ㅇ 미래 라이프스타일을 반영한 가정용 로봇 요소기술 개발 및 시작품 제작 - 주거 공간 내 상황을 인지하고 적정 생활편의 서비스 제공 등을 위한 모니터링 센서 및 인공지능 기술개발 - 생활편의 서비스 제공을 위한 가정용 로봇 제품 요소기술* 개발 및 핵심 기능구현 * 사용자-로봇 인터페이스(UI/UX), 로봇 모니터링/제어 모듈 및 SW 기술 등 - 가정용 로봇 시작품 제작 및 요소기술 단위 성능 평가 ㅇ 미래 라이프스타일을 반영한 가정용 로봇 기반 생활편의 서비스 설계·개발 - 가정용 로봇 기반 생활편의 서비스 설계 및 서비스 제공을 위한 플랫폼(웹/앱) 개발 - 가정용 로봇 제품·서비스 대상 사용자경험 평가 및 개선사항 도출 - 가정용 로봇 제품·서비스 통합 성능 검증을 위한 테스트베드 구축 및 기능 유효성 평가 수행 □ 2단계(3년) 지원범위 ㅇ 미래 라이프스타일을 반영한 가정용 로봇 제품 및 서비스 상용화를 위한 시제품 개발 - 서비스 대상 특성 및 가정용 로봇 제품·서비스 제공 기능을 복합적으로 고려하여 최적의 사용자경험을 제공하기 위한 제품, 서비스, CMF, UI/UX 등 상세 디자인 개발 - 세부 기능 및 효율적 기능 제공을 위한 기술-디자인 최적화 및 개발 구체화 ㅇ 가정용 로봇을 포함 다양한 스마트 홈 제품 연동/활용을 위한 시스템 개발 및 표준화 - 가정용 로봇 간 혹은 가정용 로봇-스마트 홈 제품 간 연동/활용을 위한 유무선 통신 기능 기반 제어 시스템 개발 - 연동/활용 대상 제품·서비스 적용 범위 확대 및 사용자경험 최적화를 위한 표준 모델 개발 ㅇ 실제 사용환경 내 실증 시범운영을 통한 신시장 창출 사업화 모델 검증 및 고도화 - 실제 주거 공간 등 사용자경험 평가를 통한 시장성·양산성 검증 및 고도화 방안 도출
3. 지원 필요성
ㅇ 산업/시장적 측면 : MZ세대, 활동적 장년, 1인 가구 등 미래 라이프스타일의 빠른 변화에 대응, 급성장하고 있는 가정용 로봇 관련 신시장 선점을 위한 제품·서비스 디자인 및 기술개발 필요 ㅇ 정부/정책적 측면 : 가정용 서비스 로봇 제품·서비스 개발 역량이 미흡한 중소기업의 신제품·서비스 창출 촉진 및 국내 가전·로봇 분야 융합을 통한 경쟁력 강화 필요 ㅇ 기술적 측면 : 가정용 로봇의 제공 서비스 확대 과정에서 사용자에게 친밀한 디자인 및 인터랙션(UI/UX) 등 HRI(Human Robot Interaction) 등 요소기술 개발 필요
4. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 57개월 이내 (1단계 21개월(1차년도 개발기간 : 9개월), 2단계 : 36개월) ㅇ 정부출연금 : ‘23년 4억원 이내(총 정부출연금 54억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업(혁신제품형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

[첨부2] 디자인산업기술개발 신규과제 실무작업반 명단

①

디자인혁신역량강화사업 (내)내역사업명

□ 글로벌디자인전문기업육성

순번	기획품목명	실무작업반 명단
		위원명	소속
01	공동주택 빌트인 음식물 쓰레기 처리시스템 디자인 개발	손민수	창해컨설팅
		이기오	인텐시브
02	산업현장 적용을 위한 스마트 웨어러블 안전 장비 디자인 개발	최지민	디파트너스
		손민수	창해컨설팅
03	예방적 건강관리를 위한 사용자 맞춤형 휴식 가전가구 디자인 개발	박동준	케이인트로노
		안정훈	씨오알엔

□ 시장주도형제품디자인개발

순번	기획품목명	실무작업반 명단
		위원명	소속
01	사용자 편의성을 고려한 전기차 배터리 재사용 스마트 보관 시스템 디자인 개발	오재영	한국건설생활환경시험연구원
		손민수	창해컨설팅
02	저스트 워크 아웃 상점 디자인 개발	손민수	창해컨설팅
		안정훈	씨오알엔

□ 시장창출형혁신디자인개발

순번	기획품목명	실무작업반 명단
		위원명	소속
01	미래 라이프 스타일을 반영한 가정용 로봇 디자인 개발	정구열	한국건설생활환경시험연구원
		신동현	한국자동차연구원